КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

СТАТИКА

Тема 1.1; 1.2  Плоская система сходящихся сил.

1.Определить проекцию равнодействующей системы сил на ось Х.
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	Ответы                           Код
-24,8 кН                                   1
-12,48 кН                                 2
-35 кН                                      3
Верный ответ не приведен          4
	


F1 =10 кН, F2 =50 кН, F3 =20 кН,

2. Определить величину равнодействующей силы.

	Ответы                           Код
39,5 кН                                    1
44,4 кН                                    2
19,5 кН                                    3
Верный ответ не приведен          4
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3.Определить проекцию равнодействующей системы сил на ось Х.

	Ответы                           Код
26,54 кН                                  1
3,87 кН                                    2
6,28 кН                                    3
Верный ответ не приведен          4
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4. Определить величину равнодействующей силы.
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	Ответы                           Код
        23,8 кН                                  1
33,9 кН                                    2
13,9 кН                                    3
Верный ответ не приведен          4
	


5.Определить проекцию равнодействующей системы сил на ось оУ

.

	Ответы                           Код
        11,9 кН                                  1
  31,9 кН                                  2
 -8,1 кН                                    3
Верный ответ не приведен          4
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6. Система сходящихся сил уравновешена. 

Определить величину F4y если известно:     
	Ответы                           Код
        16 Н                                       1
  10 Н                                       2
 -8 Н                                         3
         6 Н                                        4
	


ΣFkx = 0;
F1y = 16 Н; F2y = -46 Н; F3y = 20 Н
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7. По известным проекциям на оси координат  х и у определить угол наклона 

равнодействующей к оси Ох                                   

	Ответы                           Код
        300                                       1
  200                                       2
  600                                       3
         750                                       4
	


FΣх =15 kH; FΣу =8,66 кH                                       
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8. Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей 

силой ?

	Ответы                           Код
        F2                                       1
  F4                                       2
  F5                                       3
         F1                                      4
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	Ответы                           Код
        14030/                                     1
  64015/                                    2
 21040/                                     3
Верный ответ не приведен         4
	


9. Определить направление равнодействующей силы (ах) по ее проекциям на оси х и у.      FΣх = 25 Н; FΣу = 9,9Н             
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10. Сходящаяся система 4-х сил, действующих на балку, уравновешена.

	Ответы                           Код
        16 Н                                       1
  10 Н                                       2
 -8 Н                                         3
         6 Н                                        4
	


 F1У = 16 Н; F2У = - 46 Н; F3У = 36 Н           

ΣFkx=0
Определить величину  F4У
11. Сходящаяся система 4-х сил, действующих на балку, уравновешена.

	Ответы                           Код
        5 Н                                       1
 -3 Н                                      2
 1 Н                                        3
         0 Н                                       4
	


 F1x = 5 Н; F2x = 18 Н; F3x = -20 Н           

ΣFky=0
Определить величину  F4x
	Ответы                           Код
        11 кН                                  1
  16 кН                                  2
   7 кН                                   3
Верный ответ не приведен        4
	


12.Определить проекцию равнодействующей плоской системы 4-х сходящихся сил на ось Оx                               

 Flx=5 H; F2x = -16 H; F3x=12 H; F4x=l0 H

 F1y = З Н; F2y= 12 Н; F3y= -З0 Н;  F4y= 15 Н
13. Как направлен вектор равнодействующей силы, если известны величины его проекции?                                  

	Ответы                           Код
        150                                       1
  200                                       2
  450                                       3
         640                                       4
	


ΣFx =11 Н;  ΣFy = 23,59 Н

 Определить αx
14. Как направлен вектор равнодействующей силы, если известно, что
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 FX =15 H; FУ = -20 H                                            Ответы                           Код
15. Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей 

	Ответы                           Код
        F1                                       1
  F5                                       2
  F3                                       3
         F4                                      4


силой
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16. Груз находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно.                                     

[image: image80.jpg]Ry




                                                                                       Ответы                      Код
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17. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно.                                     

                                                                                       Ответы                      Код
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18. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно.                                     

	Ответы                                        
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19. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно.   

	Ответы                                        
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20. Груз F находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира В построен верно.
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	Ответы                                        
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21. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений для шарнира В  верна.

	Ответы
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22. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений для шарнира В  верна.

	Ответы
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23. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений для шарнира В  верна.

	Ответ
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24. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений для шарнира В  верна.

	Ответы
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25. Груз F находится в равновесии. Указать, какая система уравнений для шарнира В  верна.

	Ответы
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Тема  1.2  Проекции силы на ось.

26. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось Ox.
	Ответы                           Код
        Fsinα                                      1
  -Fcosα                                    2
   Fcosα                                    3
          Fsinβ                                    4
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27. Выбрать выражение для расчета проекции силы F3 на ось Oy.
	Ответы                           Код
     F3 cos450                                     1
     -F3 cos450                                   2
       F3                                              3
       -F3sin350                                   4
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28. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось Oy.

	Ответы                           Код
        Fcosα                                      1
 -Fcosβ                                     2
   Fsinβ                                     3
        -Fcosα                                     4
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29. Выбрать выражение для расчета проекции силы F3 на ось Ox.

	Ответы                           Код
     F3 cos300                                     1
     F3 cos600                                     2
     -F3 cos600                                    3
      F3sin1200                                    4
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30. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось Oy.

	Ответы                           Код
        Fcosα                                      1
   Fcosβ                                     2
 - Fcosβ                                     3
        -Fcosα                                     4
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31. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ox.

	Ответы                           Код
    - F5 cos300                                    1
     F5 cos600                                     2
     -F5 cos600                                    3
      F5sin 1200                                   4
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	Ответы                           Код
        Fsinα                                      1
   Fcosβ                                     2
   Fcosβ                                     3
        -Fcosα                                     4


32. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось Oх.

33. Выбрать выражение для расчета проекции силы F1 на ось Oy.

	Ответы                           Код
     F1 cos600                                    1
     F1 cos300                                     2
     -F1                                               3
      -F1 cos600                                  4
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	Ответы                           Код
        Fsinα                                       1
   Fcosβ                                     2
   Fcos α                                    3
        -Fsinα                                     4


34. Выбрать выражение для расчета проекции силы F на ось Oх.
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35. Выбрать выражение для расчета проекции силы F1 на ось Oy.

	Ответы                           Код
     F1 cos300                                    1
    - F1 sin300                                    2
      F1cos600                                    3
      F1                                               4


36. Рассчитать величины проекций силы F5 и F1 на ось Ох , если  F5 = 16 кН; F1 = 34,6 кН.               

	Ответы                           Код
        -46 кН                                  1
  28 кН                                   2
 -16 кН                                   3
        -30 кН                                  4
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 Определить сумму проекций этих сил

37. Рассчитать величины проекций силы F4  на ось Ох , если  F4 = 42 кН.               

	Ответы                           Код
         42 кН                                  1
  -33 кН                                 2
 -29 кН                                   3
        29,7 кН                                 4
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38. Рассчитать сумму проекций всех сил системы на ось Оу ,

 если  F1 = 5 кН; F2 = 22 кН; F3 = 40 кН; F4 = 8 кН; F5 = 50 кН;               

	Ответы                           Код
         -63,3 кН                             1
  -71,9 кН                              2
 -93 кН                                   3
        -115 кН                                 4
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39. Рассчитать величины проекций силы F6  на ось Ох , если  F6 = 28 кН.               

	Ответы                           Код
         -22,5кН                                  1
  -19,8 кН                                  2
 -12,6 кН                                    3
        19,6 кН                                    4
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40. Рассчитать сумму проекций всех сил системы на ось Оу ,

 если  F1 = 10 кН; F2 = 15,6 кН; F3 = 8 кН; F4 = 24 кН;                

	Ответы                           Код
         -6,9 кН                              1
  -14 кН                                2
 -23,9 кН                              3
        6,9 кН                                4
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41. Определить величину силы по ее известным проекциям на две  взаимно перпендикулярные оси координат, если  Fy=13 кН: Fx=16 кН.

	Ответы                           Код
         13 кН                                  1
  20.6 кН                                2
  29 кН                                   3
        31.5 кН                                4
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42. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Ох

	Ответы                           Код
         -30,1 кН                             1
  46,5 кН                                2
  -71,6 кН                              3
        103 кН                                4


 F1 = 25 кН;  F2 =30 кН; F3 = 40 кН; F4=8 кН.         
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43. Определить величину силы по ее известным проекциям на две  взаимно перпендикулярные оси координат, если  Fy=16 кН: Fx=8 кН.

	Ответы                           Код
         17,9 кН                                  1
  24 кН                                     2
  103 кН                                   3
        319 кН                                   4


44. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Ох

	Ответы                           Код
         -25 кН                                1
  -33,5 кН                              2
  -40,5 кН                              3
        75,5 кН                                4


 F1 = 20 кН;  F2 =30 кН; F3 = 15 кН; F4=25 кН.         
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	Ответы                           Код
        300                                       1
  600                                       2
  1350                                      3
        1500                                      4
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45. Определить угол α между силой F и осью Ох , если известна величина силы и ее проекция на ось Ох, если  F=50 кН; Fx = 43,З кН;
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46. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Ох

	Ответы                           Код
         -7 кН                                1
  -9 кН                                 2
  -28,3 кН                             3
        26,5 кН                               4
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 F1 = 15 кН;  F2 =24 кН; F3 = 20 кН; F4=10 кН.         
47. Определить величину силы по ее известным проекциям на две  взаимно перпендикулярные оси координат, если  Fy=7 кН: Fx=8 кН.

	Ответы                           Код
         7.3 кН                                  1
  10.6 кН                                2
  15 кН                                   3
        19.3 кН                                 4
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48. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Оy

	Ответы                           Код
         28.7 кН                                1
  30.2 кН                                 2
  35.3 кН                                 3
        61 кН                                    4


 F1 = 16 кН;  F2 =15 кН; F3 = 20 кН; F4=10 кН.         
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49. Определить величину силы по ее известным проекциям на две  взаимно перпендикулярные оси координат, если  Fy=15 кН: Fx=11 кН.

	Ответы                           Код
         27 кН                                  1
  18.6 кН                                2
  21.3 кН                                3
        34.7 кН                                 4


50. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Оy

	Ответы                           Код
         17.5 кН                                1
  23 кН                                    2
  32 кН                                    3
        48 кН                                    4
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 F1 = 10 кН;  F2 =25 кН; F3 = 5 кН; F4=8 кН.         
Тема  1.3  Пара сил. Момент силы относительно точки
	Ответы                           Код
  (F1;F4) и  (F2;F3)                         1
  (F2;F3) и  (F4;F5)                        2
  (F4;F5) и  (F2;F3)                         3
   (F2;F3) и  (F2;F6)                        4


51. Какие силы из заданной системы образуют пары сил?

[image: image110.jpg]


 F1 = F4=F5;   F2 = F3=F6

	Ответы                           Код
  (F1;F2)                                        1
   (F1;F5)                                       2
  (F3;F4)                                         3
   (F2;F5)                                        4


52. Какие силы из заданной системы образуют пару сил?
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 F1 = F2=F5 =  F3 = F4

53. Момент пары сил М = 104 Н · м. Найти АВ   
	Ответы                           Код
         2м                                        1
   4м                                        2
   6м                                        3
          8м                                        4
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54. Определить момент заданной пары сил.        

	Ответы                           Код
         5 Нм                                     1
   10 Нм                                   2
   17 Нм                                   3
          20 Нм                                  4


[image: image113.jpg]


 
F = F/=20 Н

55. Какие из изображенных пар сил эквивалентны?
	Ответы                           Код
  5,5 и 10,10                                1
   5,5 и 15,15                                2
  10.10 и 15,15                             3
   Верный ответ не приведен     4
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56. Тело находится в равновесии
т1 = 15  Нм; т2 = 8 Н м; m3 = 12 Нм; m4 - ?         
	Ответы                           Код
         14 Нм                                    1
   19 Нм                                   2
   11 Нм                                   3
          15 Нм                                  4
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Определить величину момента пары m4
57. Определить момент результирующей пары сил.

	Ответы                           Код
         5 Нм                                    1
    9 Нм                                   2
   31 Нм                                   3
          45 Нм                                  4
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58. Определить сумму моментов сил относительно точки А

	Ответы                           Код
         35 Нм                                   1
    42 Нм                                  2
   38 Нм                                   3
          54 Нм                                  4


F1 = 10 Н;  F2 =20 Н; F3 = 30 Н; F4=40 Н
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59. К жестким прямоугольникам приложены пары сил. Какая система пар

[image: image118.jpg]


уравновешена? Q=10H; P=20H; F=15 Н                     Ответы                              Код
а, b - стороны прямоугольника                                                                                  1

 а = 3м ; b = 4 м                                                                                                             2
                     3 

4             
60. Определить сумму моментов относительно точки О.

F1=12Н; F2=2Н; F3=30Н;


	Ответы                           Код
         81 Нм                                   1
   130 Нм                                 2
  119 Нм                                  3
         130 Нм   ????                       4


АВ=2м; ОВ=ВС; ОВ=5м;
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	Ответы                           Код
  (F1;F5)                                        1
   (F2;F4)                                       2
  (F1;F3)                                         3
   (F3;F5)                                        4


61.Какие силы из заданной системы образуют пару сил?
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 F1 = F2=F5 =  F3 = F4

	Ответы                           Код
  (F1;F3)                                        1
   (F4;F8)                                       2
  (F2;F6)                                         3
   (F3;F7)                                        4


62.Какие силы из заданной системы образуют пару сил?

[image: image121.jpg]


 Модули всех сил равны

	Ответы                           Код
  Уменьшится в 1,15 раза          1
  Увеличится в 1,15 раза           2
   Увеличится в 1,5 раза             3
      Не изменится                        4


63. Как изменится момент пары при повороте сил на 30°?     а =5 м, F= I0 H
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64. Определить момент результирующей пары сил.

	Ответы                           Код
         2,2 Нм                                    1
   14,2 Нм                                  2
  12,2 Нм                                   3
       Верный ответ не приведен    4
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65. К жестким прямоугольникам приложены пары сил. Какая система пар
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уравновешена? Q=15 H; P=10 H; F=20 Н                 Ответы                              Код
а, b - стороны прямоугольника 

a=3м, b=4м                                                                                 
66. Определить сумму моментов относительно точки С.

F1=12Н; F2=2Н; F3=30Н;


	Ответы                           Код
         240 Нм                                 1
     ≈0                                       2
   40 Нм                                   3
         140 Нм                                 4


АВ=2м; ВС=4м; DВ=1м;

[image: image124.jpg]



	Ответы                           Код
         0.8 м                                   1
   0.16 м                                 2
  0.24 м                                  3
         0.36 м                                 4
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67. Известно, что пары сил (F1 и F/1 ) и {F2 и F'2) эквивалентны. F1= 2 H; F2 = 5 Н;  H1= 0.4 м
Определить H2
68. Определить момент результирующей пары сил.

	Ответы                           Код
         1 Нм                                    1
   3 Нм                                    2
  13 Нм                                   3
         21 Нм                                   4
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69. К жестким прямоугольникам приложены пары сил. Какая система пар

[image: image127.jpg]F=15xH
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уравновешена? Q=9 H; P=15 H; F=12 Н                 Ответы                              Код
а, b - стороны прямоугольника 

a=3м, b=4м                                                                                 
70. Определить сумму моментов относительно точки О.

F1=12 Н; F2=18 Н; F3=9 Н;


	Ответы                           Код
         36 Нм                                   1
    24 Нм                                 2
    0                                          3
         124 Нм                                 4


АО=2м; ОС=ОВ=1м;
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[image: image129.jpg]


71. Какие силы из заданной системы образуют пару сил? 

	Ответы                           Код
  (F4;F6)                                        1
   (F5;F6)                                       2
  (F3;F5)                                         3
   (F3;F2)                                        4


Модули F1, F2, Fз, F5 сил равны
[image: image130.jpg]



72. Момент пары сил т =35 Н м; F= 10 Н. Найти расстояние АВ
	Ответы                           Код
         3,5 м                                   1
    4 м                                     2
  5,5 м                                    3
          8 м                                     4
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73. Какие из изображенных пар сил эквивалентны?
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	Ответы                           Код
         1 и 2                                    1
    1 и 3                                   2
    2 и 3                                   3
           1 и 4                                   4


74. Определить момент равнодействующей пары сил.

	Ответы                           Код
         11 Нм                                   1
   22 Нм                                   2
  30 Нм                                   3
         0 Нм                                     4
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75. Определить сумму моментов относительно точки А.

	Ответы                           Код
         12 Нм                                   1
    24 Нм                                 2
    46 Нм                                 3
          52 Нм                                 4
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Тема  1.4  Произвольная плоская система сил 1(сосредоточенная нагрузка)

76. Найти момент присоединенной пары при переносе силы F2 в точку А.

АВ=3м

	Ответы                           Код
         25 кНм                                1
   45 кНм                                2
   175 кНм                              3
          75 кНм                                4


[image: image135.jpg]F=32xH

Dws=eg - =12l




77.Определить величину главного момента при приведении системы сил к точке А.

F1=36 кН; F2=18 кН; m=45 кНм

	Ответы                           Код
         45 кНм                                1
   72 кНм                                2
    81 кНм                               3
          117 кНм                              4


[image: image136.jpg]0.6m





78.Произвольная плоская система сил приведена к главному вектору Fгл. и главному моменту Мгл.. Чему равна величина равнодействующей?

	Ответы                           Код
         25 кН                                1
   105 кН                              2
    125 кН                             3
          230 кН                              4
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79.Выбрать наиболее подходящую систему уравнений равновесия для определения

реакций в опорах изображенной балки. 

	Ответы                           Код
 ΣFix=0; ΣFiу=0; ΣМВ=0                 1
  ΣFix=0; ΣFiу=0; ΣМА=0                2                  

  ΣFix=0; ΣМА=0; ΣМВ=0               3
  ΣМА=0; ΣМВ=0;ΣМВ=0               4
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80. Рассчитать сумму моментов относительно точки А.

	Ответы                           Код
         70 кНм                                1
  340 кНм                                2
   240 кНм                               3
          200 кНм                              4
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81. Найти главный вектор системы сил. если r = 2 м; F1 = 60 Н; F2 = 30 Н; F3 = 30 Н.

	Ответы                           Код
         30 кН                                1
   60 кН                                2
    90 кН                               3
          0 кН                                 4


[image: image140.jpg]F=15H





82. Какие уравнения равновесия целесообразно использовать для определения неизвестной силы?

	Ответы                           Код
         ΣFix=0;                                  1
         ΣFiу=0;                                  2                  

         ΣМВ=0                                  3
         ΣМА=0;                                 4
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83. Тело движется равномерно прямолинейно, т.е. находится в равновесии. Чему равны главный вектор и главный момент

	Ответы                           Код
         Fгл.=0; Мгл. ≠0;                     1
         Fгл.≠0; Мгл.=0;                      2                  

         Fгл.≠0; Мгл. ≠0;                     3
         Fгл.=0; Мгл. =0;                     4


84. Представлено уравнение для расчета реакции в опоре А. Какого члена уравнения не хватает?

	Ответы                           Код
                m                                1
  20cos600                            2
   20cos300                           3
         -20cos300                          4
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85. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки О
	Ответы                           Код
        54.8 кНм                                1
  69.8 кНм                                2
  119.8 кНм                               3
         127.3 кНм                              4
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86. Найти момент присоединенной пары при переносе силы F в точку В.

	Ответы                           Код
             3 кНм                                1
     45 кНм                                2
    15 кНм                                 3
            6 кНм                                 4
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	Ответы                           Код
         30 кН                                1
   40 кН                                2
    50 кН                               3
          60 кН                                4
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87. Определить величину главного вектора при приведении системы сил к точке А. F1= 40кН; F2 = 30 кН
	Ответы                           Код
         А                                          1
   В                                          2
   С                                          3
          D                                         4


88. Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил?
A.
Величиной
B.
Направлением
C.
Величиной и направлением
  D.Точкой приложения
89. Выбрать наиболее подходящую систему уравнений равновесия для определения реакций в опорах изображенной балки

	Ответы                           Код
  ΣMA=0; ΣMB=0; ΣMC=0;           1
  ΣMA=0; ΣFiу=0; ΣMix=0;            2                  

  ΣMix=0; ΣМВ=0; ΣMA=0;           3
  ΣMВ=0; ΣFiу=0; ΣMix=0;            4
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90. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки В.
	Ответы                           Код
        120 кНм                                1
   96 кНм                                2
   146 кНм                               3
          224 кНм                              4
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91. Рассчитать момент присоединенной пары при переносе силы F1 в точку О.

	Ответы                           Код
        4,8 кНм                                1
  12,8 кНм                              2
   12 кНм                                3
          32 кНм                               4
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92. Чему равен главный вектор системы сил?

	Ответы                           Код
        20,5 кНм                                1
  30 кНм                                   2
  42,4 кНм                                3
          60 кНм                                 4
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	Ответы                           Код
         Fгл.=0; Мгл. =0;                     1
         Fгл.≠0; Мгл.=0;                      2                  

         Fгл.=0; Мгл. ≠0;                     3
         Fгл. ≠0; Мгл. ≠0;                     4


93. Тело вращается вокруг неподвижной оси. Чему равны главный вектор и главный момент системы сил?
94. Представлено уравнение равновесия для расчета реакции в опоре А. Какого слагаемого в уравнении не хватает?
	Ответы                           Код
         2+10cos600                       1
   2-10cos600                        2
   10cos300                           3
         -10cos600                          4
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95. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки А

	Ответы                           Код
           0                                          1
  77.6 кНм                                2
  178.8 кНм                              3
        277.6 кНм                              4


96. Рассчитать момент присоединенной пары при переносе силы F1 в точку О.

	Ответы                           Код
           4,8кНм                                 1
  12,8 кНм                                2
  12 кНм                                   3
        32 кНм                                    4
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97. Рассчитать главный момент системы сил относительно точки О.

	Ответы                           Код
           9 кНм                                 1
    21 кНм                                2
    46 кНм                                3
          60 кНм                                4
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	Ответы                           Код
  Тело движется прямолинейно              1    

   Тело вращается                                        2
   Тело участвует в сложном движении   3
    Тело находится в равновесии               4


 98. Что можно сказать о состоянии тела, если после приведения к некоторому центру системы сил, действующей на него, главный вектор и главный момент оказались равными нулю?
99. Какое уравнение равновесия можно использовать, чтобы найти вертикальную составляющую реакции в опоре В .
	Ответы                           Код
         ΣFix=0;                                  1
         ΣFiу=0;                                  2                  

         ΣМА=0                                  3
         ΣМВ=0;                                 4
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100. Найти момент в заделке МR.

	Ответы                           Код
          20,2 кНм                             1
    26,8 кНм                             2
    66,8 кНм                             3
         146,8 кНм                             4


[image: image156.jpg]



Тема  1.4  Произвольная плоская система сил 2.

101. Найти момент присоединенной пары при переносе силы F в точку В.

	Ответы                           Код
             15 Нм                                1
      30 Нм                                2
       3 Нм                                 3
             2 Нм                                 4


[image: image157.jpg]



	Ответы                           Код
             22 кН                                1
       25 кН                                2
       31 кН                                3
            20,1 кН                               4


102. Для заданной плоской системы произвольно расположенных сил определить величину главного вектора.

 F1 = 8 кН; F2 = 20 кН;  F3= 16 кН
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103. Найти главный момент системы, если центр приведении находится в точке D.

 F1 = 2Н; F2 = 4H; F3 = 6H; F4 = 4H
	Ответы                           Код
             17 Нм                                1
      11 Нм                                 2
      15 Нм                                 3
             5 Нм                                  4
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104. Какое еще уравнение равновесия надо составить, чтобы убедиться, что система сил уравновешена?

	Ответы                           Код
          ΣМO (Fi)=0                               1
    ΣМB (Fi)=0                               2
    ΣМC (Fi)=0                               3
 Достаточно заданных уравнений   4


ΣFix=0; ΣFiу=0;

[image: image160.jpg]



105. Определить алгебраическую сумму моментов относительно точки В.

 F=1O H; m = 9Hм; q=8H/м
	Ответы                           Код
             14 Нм                                1
       6 Нм                                  2
       4 Нм                                  3
            16 Нм                                  4


[image: image161.jpg]



I06. Найти главный вектор системы сил

	Ответы                           Код
             5 Н                                  1
    2,2 Н                                  2
     7,3 Н                                 3
            2,5 Н                                4


 F1 = 3 Н; F2 = 4 Н; F3 =10 Н; α = 300
[image: image162.jpg]



107. Найти главный момент системы, если центр приведения находится в точке В .

F1 = 2 Н; F2 = 4 Н: F3 = 6 Н; F4 = 4 Н
	Ответы                           Код
             7,3 Нм                                1
       1,3 Нм                                2
       9 Нм                                   3
              3 Нм                                  4
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108. К брусу приложена уравновешенная система сил, две из которых неизвестны.

 F1 = 10 кН; F2 = 5 кН. Найти Т2
	Ответы                           Код
             -7.3 кН                            1
        5 кН                               2
     -3,3 кН                              3
            10 кН                                4
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109. Определить алгебраическую сумму моментов относительно точки 0.

 F=1O H; m = 9Hм; q=8H/м
	Ответы                           Код
             8,8 кНм                              1
     56,7 кНм                              2
      103 кНм                              3
           33,8 кНм                              4
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110. Найти ΣМB (Fi)

	Ответы                           Код
             5 Нм                                 1
     10 Нм                                 2
      19 Нм                                3
             16 Нм                               4


m=2 Нм; q=2 Н/м; F=2 Н
[image: image166.jpg]



111. Чему будет равен момент присоединенной пары, если силы перенести в точку А? Р=2Н;F=6Н; Т=4Н
	Ответы                           Код
             16 Нм                                 1
         2 Нм                                 2
         6 Нм                                 3
                4 Нм                                4


[image: image167.jpg]



112. Для заданной плоской системы произвольно расположенных сил определить величину главного вектора F1 = 30 кН; F2 = 10 кН; F3 = 20 кН

	Ответы                           Код
             29 кН                               1
    33,5 кН                               2
        36 кН                              3
                4 кН                              4


[image: image168.jpg]



	Ответы                           Код
             94 кНм                              1
       80 кНм                              2
       99 кНм                              3
              75 кНм                              4


113. Для заданной плоской системы произвольно расположенных сил определить величину главного момента относительно О

[image: image169.jpg]


 F1 = 20 кН; F2 = 30 кН;  F3= 40 кН; α = 30°
114. Определить реакции в заделке А. В точке А закреплена прямоугольная рама.

	Ответы                           Код
       Х=0; Y=F; МR=m                 1
 X=m; Y=-F; MR=F·a            2
 Х=0; Y=F·b; МR=F·b            3
       Х=F; Y=0; МR=F(a+b)          4


[image: image170.jpg]



115. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки В.

m=l Hм; q=lH/м; F=5H
	Ответы                           Код
             17 Нм                                 1
       5,5 Нм                                2
        9,5 Нм                               3
                 7 Нм                               4
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116. Найти главный вектор системы сил, если

	Ответы                           Код
             8 Н                                  1
       2 Н                                  2
       0 Н                                  3
              6 Н                                 4


 F1=6 Н; F2= 2 Н; F3= 3 Н; F4=9 Н; F5=2 Н.
[image: image172.jpg]


Круг d = 1 м

117. Определить алгебраическую сумму моментов системы сил относительно точки В. F1 = 5 H; F2 = 4 H; F3= 16 Н; F4=6 H
	Ответы                           Код
             11 Нм                                 1
         4 Нм                                 2
          3 Нм                                3
                1 Нм                                4


[image: image173.jpg]F





118. Каким уравнением равновесия следует воспользоваться, чтобы сразу найти МА, зная F, q, α.
	Ответы                           Код
         ΣFix=0;                                  1
         ΣFiу=0;                                  2                  

         ΣМA(Fi)=0                            3
         ΣМC(Fi)=0;                           4


[image: image174.jpg]



119. Определить алгебраическую сумму проекция сил на осьОу.

	Ответы                           Код
             6 Н                                  1
     10 Н                                  2
       1 Н                                  3
              3 Н                                 4
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 F=6H; т = 5 Нм; q=ЗН/м
120. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно точки В.

	Ответы                           Код
             36 кНм                              1
         6 кНм                              2
       30 кНм                              3
              33 кНм                              4


 F= 3 кН; m= 8 кНм; q = 2 кН/м; β = 300
[image: image176.jpg]



121. Найти главный момент системы сил, если

	Ответы                           Код
             14 Нм                              1
         0                                    2
       4 Нм                               3
              6 Нм                               4


[image: image177.jpg]


 F1=6 Н; F2= 2 Н; F3= 2 Н; F4=8 Н; F5=2 Н.
Круг d = 1 м

	Ответы                           Код
         ΣМA(Fi)=0                           1
                ΣFix=0                           2                  

           ΣМВ(Fi)=0                            3
               ΣFiу=0                            4


122. Какое одно уравнение равновесия надо использовать, чтобы найти F1, если известны силы F2, F3, F4? 
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	Ответы                           Код
    Система не уравновешена                  1
Система заменена равнодействующей  2
Система заменена главным вектором    3
      Система  уравновешена                    4


123. Что можно сказать о плоском системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный момент оказались равными нулю?
	Ответы                           Код
             13 Нм                               1
       12 Нм                               2
       10 Нм                               3
              7 Нм                                4


124. Найти момент в заделке MR . F=2H; q=8Н/м; α = 30°
[image: image179.jpg]



125. Определить вертикальную составляющую реакции в опоре А.

	Ответы                           Код
             8 кН                                 1
     7,6 кН                                2
      9,5 кН                               3
             3,1 кН                               4
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 F1= 10KH; т= 8 кНм;  q= 2 кН/м
Тема 1.5 Пространственная система сил

126. Выбрать формулу для расчета главного вектора пространственной системы сил
	Ответы                           Код
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127. Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?
	Ответы                           Код
               6                                     1
         2                                     2
         3                                     3
                4                                    4


128. Какие уравнения равновесия нужно использовать, чтобы найти ХА?

	Ответы                           Код
                ΣFix=0                            1
                ΣFiу=0                            2                  

           ΣМВх(Fi)=0                            3
        ΣМВу(Fi)=0                             4
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129. Определить сумму моментов сил относительно Оу, если

	Ответы                           Код
             80 кНм                              1
       40 кНм                              2
         8 кНм                              3
              25 кНм                              4


 F1=4 kH; F2 = 2 kH; b= 10 м; h= 20 м;  l = 30 м
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130. Найти ХВ, зная, что F1= 10 кН; F2 = 20 кН; ХА = 6 кН;  r1= 0,4м; 
r2 = 0,2м; l1=0,8м; l2= 1,2 м; l3 = 0,5 м
	Ответы                           Код
             6 кН                                   1
     12 кН                                  2
        9 кН                                 3
              4 кН                                 4
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131. Выбрать формулу для расчета главного вектора пространственной системы сил
	Ответы                           Код
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132. Какие уравнения равновесия нужно использовать, чтобы найти R1?

	Ответы                           Код
                ΣFix=0                            1
                ΣFiу=0                            2                  

                ΣFiz=0                            3
         ΣМA(Fi)=0                             4
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133. Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?
	Ответы                           Код
               3                                     1
         6                                     2
         2                                     3
                4                                    4


134. Определить сумму моментов сил относительно оси Ох, если

	Ответы                           Код
             12 Нм                                1
      8,4 Нм                                2
       16 Нм                                3
               0 Нм                                4


[image: image185.jpg]600




 F=16 H;  Q= 10 H; сторона куба 0,75 м 
135. Найти ХА, зная, что F= 7,5 кН; Q1 = 15 кН; Q2 = 3 кН;  r1= 0,1м; 

 l1=0,6м; l2= 0.4 м; l3 = 0,2 м
	Ответы                           Код
             7.5 кН                               1
          3 кН                               2
       4.5 кН                               3
              4 кН                                 4
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136. Что можно сказать о главном векторе системы сил Fгл., если ΣFix=0; ΣFiу≠0; ΣFiz=0.

	Ответы                           Код
          Fгл ║Ох                              1
   Fгл ║Оу                               2
   Fгл ║плоскости уОх          3
         Fгл ║плоскости уОz           4
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137. Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?
	Ответы                           Код
               6                                     1
         2                                     2
         3                                     3
                4                                    4


138. Какие уравнения равновесия нужно использовать, чтобы найти R3?

	Ответы                           Код
                ΣFix=0                            1
                ΣFiу=0                            2                  

                ΣFiz=0                            3
         ΣМA(Fi)=0                             4
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139. Определить сумму моментов сил относительно Оz, если

	Ответы                           Код
             0,7 Нм                              1
       2,5 Нм                              2
         1 Нм                              3
               0                                     4


 F1=2 H; F2 = 13 H,  а сторона куба 0,5м

[image: image189.jpg]



140. Найти ХА, зная, что F1 = F2 =120 кН;  r = 0,3м; 

а=0,3м; F1║ F2║0х
	Ответы                           Код
             54 кН                               1
       90 кН                               2
      180 кН                              3
              60 кН                              4
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141. Что можно сказать о равнодействующей пространственной системы сил FΣ, если ΣFix≠0; ΣFiу =0; ΣFiz=0.

	Ответы                           Код
          FΣ ║Ох                              1
   FΣ ║Оу                               2
   FΣ ┴плоскости уОх          3
         FΣ ║плоскости уОz           4
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142. Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?
	Ответы                           Код
               3                                     1
         6                                     2
         4                                     3
                2                                    4
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143. Найти момент силы относительно оси Ох, диаметр колеса 0,4 м; F= 5 кН.
	Ответы                           Код
             11 кНм                              1
        5  кНм                              2
         2 кНм                              3
                1 кНм                              4


144. Определить сумму моментов относительно начала координат

 F1 = 2 Н; F2 = 5 Н; F3 = 3 Н; сторона куба 0,5 м.
	Ответы                           Код
             1,5 кНм                              1
        2  кНм                              2
         3 кНм                              3
             4,5 кНм                              4
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145. Найти ХА, если F] = 48 кН; F2 = 96 кН; F3 = 15 кН.

	Ответы                           Код
          10,7 кН                               1
      6,8 кН                               2
     12,1 кН                              3
           15,2 кН                              4
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146. По заданным проекциям равнодействующей найти ее модуль.

ΣFix=4,125 Н; ΣFiу =12 Н; ΣFiz=8 Н.
	Ответы                           Код
          15 Н                                    1
 24,1 Н                                    2
    4,9 Н                                   3
          6,4 Н                                   4


147. Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?
	Ответы                           Код
               6                                     1
         2                                     2
         3                                     3
                4                                    4


148. Определить сумму моментов сил относительно Оу, если

	Ответы                           Код
             3,5 Нм                              1
       6,8 Нм                              2
          4 Нм                              3
                6 Нм                              4


 F1=10 H; F2 = 8 H; b= 0,2 м; h= 0,7 м;  l = 0,8 м
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α =600
[image: image196.jpg]


149. Определить алгебраическую сумму моментов сил относительно оси Ох.

	Ответы                           Код
             2 Нм                                 1
       5 Нм                                 2
       4 Нм                                 3
             6 Нм                                 4


 F= 10 Н; Fr= 12 Н
150. Найти YB, зная, что F1 = 8 кН; F2 = 4 кН;  

 l1=0,8м; l2= 1,2 м; l3 = 0,5 м
	Ответы                           Код
             7.5 кН                               1
          3 кН                               2
       4.5 кН                               3
              4 кН                                 4
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Тема 1.6 Центр тяжести тела

	Ответы                           Код
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151. Выбрать формулы для расчета координат центра тяжести однородного тела, составленного из объемных частей
152. Вычислить статический момент данной плоской фигуры относительно оси Ох.

	Ответы                           Код
        36·103 мм3                            1
  72·103 мм3                           2
120·103 мм3                           3
        60·103 мм3                            4


[image: image198.jpg]



153. Определить координату центра тяжести фигуры 2 относительно оси Oх  

	Ответы                           Код
             150 мм                               1
       180 мм                               2
       160 мм                               3
               30 мм                               4


а = 270 мм; b = 150 мм; с = 90 мм

[image: image199.jpg]@2
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154. Определить координату ус центра тяжести фигуры 1.

	Ответы                           Код
             2,75 см                               1
       7,25 см                               2
            5 см                               3
              4,25 см                              4
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155. Вычислить координату хс центра тяжести составного сечения.

	Ответы                           Код
             23,8 мм                              1
         28 мм                               2
      18,8 мм                               3
             12,5 мм                              4


	Ответы                           Код
      Хс и Ус не изменятся              1
 изменится только Хс             2
 изменится только Ус             3
       изменится и Хс и Ус              4


156. Что произойдете координатами  Хс и Ус ,если увеличить величину основания треугольника до 90 мм?
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157. В каком случае для определения положения центра тяжести необходимо определить две координаты расчетным путем?             

[image: image203.jpg]


                                                                                    Ответы                           Код
158.В каком случае координата центра тяжести фигуры Ус = 4 мм?

                                              Ответы                           Код
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159. Определить координату Хс центра тяжести фигуры.

	Ответы                           Код
             250 мм                              1
       230 мм                              2
       188 мм                              3
              414 мм                              4
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160.Определить координаты центра тяжести для фигуры 2.

	Ответы                           Код
             2; 1                                    1
       2; 6                                    2
       1: 5                                    3
              3; 4                                    4


[image: image206.jpg]



	Ответы                           Код
             А                                       1
       В                                       2
       С                                       3
   Верный ответ не приведен       4
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161. Укажите, в каком случае координата центра тяжести треугольника Ус = 6 мм

162. В каком случае для определения центра тяжести достаточно определить одну координату расчетным путем?                                  Ответы                           Код
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163. . В каком случае при определении центра тяжести плоской фигуры эту фигуру нельзя разбить на две части с известными положениями центра тяжести?

                                               Ответы                           Код
[image: image209.jpg]



164. Определить координаты центра тяжести фигуры.

	Ответы                           Код
             0; 108 мм                          1
       0; 127 мм                         2
       0: 116 мм                         3
              0; 169 мм                         4
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165. Определить координаты центра тяжести для фигуры 1.

	Ответы                           Код
             4; 1                                    1
       6; 7                                    2
       4: 2                                    3
              6; 5                                    4


166. Выбрать формулы для расчета координат центра тяжести плоского тела, составленного из площадей.

	Ответы                           Код
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167. Вычислить статический момент данной плоской фигуры относительно оси Ох.

	Ответы                           Код
        9·103 мм3                             1
  18·103 мм3                           2
  36·103 мм3                           3
        42·103 мм3                            4
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168. . Определить координаты центра тяжести фигуры 2. 

 а = 80 мм; b= 90 мм; с = 30 мм; d=f= 20 мм
	Ответы                           Код
  XC=-40 мм ; УC=50 мм             1
  XC=-40 мм ; УC=35 мм             2
  XC=25 мм ; УC=50 мм              3
  XC=-25 мм ; УC=30 мм             4


[image: image213.jpg]212m




169. Определить координаты Ус центра тяжести фигуры 1.

	Ответы                           Код
             64 мм                                1
       83 мм                                2
       99 мм                                3
        163,5 мм                                4
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170. Вычислить координату ХС центра тяжести составного сечения.

	Ответы                           Код
             19 мм                                1
       21 мм                                2
      187 мм                               3
              25 мм                                4
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171.Что произойдет с координатами ХС и УС, если увеличить высоту треугольника вдвое?
	Ответы                           Код
       изменится и Хс и Ус              1
 изменится только Хс             2
 изменится только Ус             3
       Хс и Ус не изменятся             4
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172. В каком случае для определения положения центра тяжести необходимо выбрать две координаты центра тяжести по ГОСТ?
[image: image217.jpg]aea




                                                                           Ответы                           Код
173.В каком случае координата центра тяжести фигуры Ус = 6 мм?


Ответы                           Код
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174. Определить координаты центра тяжести фигуры.

	Ответы                           Код
             10; 4                                  1
       5; 4                                    2
       4: 8                                    3
              5; 8                                    4
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175. Определить координаты центра тяжести для фигуры 2

	Ответы                           Код
             7; 9,5                                 1
       11; 3                                  2
       7: 5                                    3
             10; 3                                   4
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КИНЕМАТИКА

Темы 1.7; 1.8.     Кинематика точки.

[image: image221.jpg]


176.Точка движется по траектории, имеющей вид восьмерки, согласно уравнению S=f(t). Как изменится ап в момент перехода с верхней окружности на нижнюю?

	Ответы                           Код
  аn увеличится в 2 раза               1
  аn уменьшится в 2 раза             2    
   аn увеличится в 4 раза              3

  аn уменьшится в 4 раза             4    


	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Неравномерное                    4


177. Точка движется согласно уравнению
       S=2 + 0,1 t 3

 Определить вид движения точки
178.Точка движется по дуге  АВ согласно уравнению S=0.1t3+0.3t. Определить начальную скорость и полное ускорение через 2 с движения, если радиус дуги 0,45 м.

	Ответы                           Код
     v0=0.1м/с; а =5,14 м/с2           1
     v0=3 м/с; а =1,2 м/с2               2

     v0=03 м/с; а =5,14 м/с2           3

     v0=0.3 м/с; а =5 м/с2               4


179.По графику скоростей точки определить путь, пройденный за время движения.

	Ответы                           Код
             s=75 м                                1

           s=125 м                                2

           s=175 м                                3

           s=225 м                                4
       


[image: image222.jpg]



180. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10 с, достигло скорости 50 м/с. Определить путь, пройденный телом за это время.
	Ответы                            Код
             s=200 м                                1

             s=250 м                                2

             s=285 м                                3

             s=315 м                                4
       


	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Неравномерное                    4


[image: image223.jpg]v



181.Точка движется по линии ABC и в момент t занимает положение В. Определить вид движения точки.
182. По графику скоростей определить вид движения на участке 3.

	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Неравномерное                    4


[image: image224.jpg]



183. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r = 50 м согласно уравнению
S=10t+t2
Определить полное ускорение автомобиля через 3 с движения
	Ответы                            Код
             2 м/c2                                      1
             4 м/c2                                      2

        3.24 м/c2                                      3

         6.67 м/c2                                      4
       


184. По графику скоростей точки определить путь, пройденный за время движения.

	Ответы                           Код
             s=92 м                                1

           s=132 м                                2

           s=172 м                                3

           s=192 м                                4
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	Ответы                           Код
           s=125 м                                1

           s=625 м                                2

         s=1250 м                                3

         s=1450 м                                4
       


185. Тело, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, достигло скорости v = 50 м/с за 25 с. Определить путь, пройденный телом за это время.
186. Точка движется по линии ABC равноускоренно. Как изменится полное ускорение точки в момент перехода из точки В в точку В"?

	Ответы                           Код
   Не изменится                                               1

   Изменится по величине                               2
   Изменится по направлению                        3
Изменится по величине и по направлению  4
       


[image: image226.jpg]A A XS




187. По приведенным кинематическим графикам определить соответствующий закон движения точки.

	Ответы                           Код
           s= vt                                     1

           s=s0 +v0t +at2/2                    2

           s=v0t +at2/2                          3

           s=v0t -at2/2                           4
       


[image: image227.jpg]



188.Точка движется равноускоренно по окружности r = 10 м согласно уравнению
	Ответы                           Код
           v0 =0,5 м/с                            1

           v0 =2 м/с                               2

           v0 =2,5 м/с                            3

            v0 =3,5 м/с                           4
       


S=0.5t2 + 2t
Определить начальную скорость
189. По приведенному графику скорости определить путь, пройденный зa время движения.

	Ответы                           Код
           s=37,5 м                                1

           s=225 м                                 2

           s=175 м                                 3

            s=300 м                                4
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190. Тело движется по дуге радиуса 50 м с постоянной скоростью 18 км/ч. Определить ускорение тела.

	Ответы                           Код
           а=0,35 м/с2                           1

           а=0,5 м/с2                             2

           а=0,65 м/с2                           3

           а=6,48 м/с2                           4

       


191. Шарик скатывается по желобу ABCDE (трение отсутствует, vA = 0). В данный момент параметры его движения v = 2 м/с; а, = - 2 м/с2; ап = 0.
На каком из участков желоба находится шарик?
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Ответы                           Код

1

                                                       2

                                                       3

                                                       4

       


192. По графику скоростей определить вид движения на участке 1.

	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Неравномерное                    4


[image: image230.jpg]



193. Точка движется прямолинейно согласно уравнению
	Ответы                           Код
  v0=10 м/с; а=1 м/с2                     1

  v0=10 м/с; а=1 м/с2                     2

  v0=30 м/с; а=4 м/с2                     3

  v0=30 м/с; а=3 м/с2                     4
 


S=0,5t2+ 10t+5
Определить начальную скорость и ускорение 
на 3-ей секунде движения
194. По приведенному графику скорости определить путь, пройденный зa время движения.

	Ответы                           Код
           s=96 м                                   1

           s=125 м                                 2

           s=196 м                                 3

            s=921 м                                4
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195. Тело, имевшее начальную скорость 120 м/с, остановилось, пройдя 1200 м. Определить время до остановки
	Ответы                           Код
           t=20 c                                  1
           t=6 c                                    2

           t=10 c                                  3

           t=15 c                                  4

       


Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела

	Ответы                           Код
           2,4 c                                    1

           14 c                                     2

           7 c                                       3

           12,4 c                                  4

       


196. Закон вращательного движения тела
φ=1.2t2 + 2.4t
Определить, за какое время угловая

 скорость тела достигнет величины ω - 19,2 рад/с.
197. Выбрать соответствующий кинематический график движения, если закон движения φ=1.3t2 + t.

	Ответы                           Код
           А                                         1

           В                                         2

           С                                         3

           D                                         4
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198. Для движения, закон которого φ=1.3t2 + t., определить угловое ускорение в момент t = 10 с.
	Ответы                           Код
        1.3 рад/с2                              1

        2.6 рад/с2                              2

        26 рад/с2                               3             

       130 рад/с2                              4 

       


199. Груз F начинает двигаться вверх из состояния покоя с постоянным ускорением 
a= 1,26 м/с2. Определить частоту вращения колеса через 5 секунд после начала движения
	Ответы                           Код
           n=10,5 об/мин                   1          

           n=62,5 об/мин                   2

           n=100 об/мин                    3

           n=597  об/мин                   4
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200. Известно, что скорость точки А  vA= 12 м/с. Определить скорость точки В

	Ответы                           Код
           2,4 м/c                                1

           6 м/с                                   2

           8,4 м/c                                3

           12, м/c                                4
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 r1 = 2 м; r2 = 1,4 м.
201. Барабан вращается со скоростью  ω = 2лt. Какое это вращение?

	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Переменное                          4


202. Закон вращательного движения тела
	Ответы                           Код
       ω= 19,4 рад/с                        1

       ω= 18,4 рад/с                        2

       ω= 6,1 рад/с                          3

       ω= 21,4 рад/с                        4

       


φ = 0.68t3 + t

 Определить ω в момент t = 3 с

203. Закон вращательного движения тела
	Ответы                           Код
       ε = 18,4 рад/с2                        1

       ε = 20,4 рад/с2                        2

       ε = 22,2 рад/с2                        3

       ω= 28,2 рад/с2                        4

       


φ = 0.68t3 + t
 Определить ε в момент t = 5 с

	Ответы                           Код
           20 об                                  1          

           65 об                                  2

           165 об                                3

           408 об                                4

       


204.Скорость ротора электродвигателя в период разгона меняется согласно графику. Определить число оборотов ротора за период разгона.
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205. . Маховое колесо r= 0,1 м вращается равномерно и в момент времени t= 13с имеет ω= 130 рад/с. Определить полное ускорение точек на ободе  колеса в этот момент/

	Ответы                           Код
           a=13 м/с2                            1          

           a=169 м/с2                          2

           a=1300 м/с2                        3

           a=1690 м/с2                        4           

       


206. . Закон вращательного движения тела 

	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Переменное                          4


φ = 0.25t3 +4t
Определить вид движения.
207. Закон вращательного движения колеса 

	Ответы                           Код
       ε = 7,5 рад/с2                        1

       ε = 9 рад/с2                           2

       ε = 22,5 рад/с2                      3

       ω= 25,5 рад/с2                      4

       


φ = 0.3t3 +3

Определить ускорение колеса в момент t=5c.
208. При торможении ротора электродвигателя его скорость меняется согласно графику.
Рассчитать число оборотов ротора до полной остановки.
	Ответы                           Код
           938 об                                  1          

           942 об                                  2

           150 об                                  3

           450 об                                  4

       


[image: image236.jpg]



209. Какие ускорения возникнут в точке А при равномерном вращении колеса?
	Ответы                           Код
              an ≠ 0; at = 0                     1
              an = 0; at ≠ 0                     2
              an ≠  0; at ≠ 0                     3
              an = 0; at = 0                     4           
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210.Определить полное ускорение на ободе колеса г = 0,6 м, при t = 3 с, если

	Ответы                           Код
           a=6,6 м/с2                            1          

           a=3,96 м/с2                          2

           a=72,6 м/с2                          3

           a=19,8 м/с2                          4           

       


 ω= 11 рад/с. Движение равномерное
211. По заданному закону вращения регулятора
φ = π(1 + 2t). Определить вид движения
	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Переменное                          4


212. Закон вращательного движения колеса
φ = 6t –1,5 t2 .Определить время до полной остановки
	Ответы                           Код
           2 c                                     1

           4 c                                     2

           8 c                                     3

           10 c                                   4

       


213. Закон вращательного движения колеса
φ = 6t –1,5 t2 .Определить число оборотов колеса до полной остановки.
	Ответы                           Код
        ~1об                                     1

        0 об                                      2

        ~6об                                     3

        ~12об                                   1

       


	Ответы                           Код
       ε = 1,2 рад/с2                        1

       ε = 2,2 рад/с2                        2

       ε = 4,2 рад/с2                         3

       ω= 2,8 рад/с2                         4

       


214. При вращении скорость маховика изменяется по графику
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Определить угловое ускорение маховика в конце рассматриваемого участка
n1= 420 об/мин; t1= 20 с
215. Определить нормальное ускорение точек на ободе колеса диаметром 0,2 м, если закон движения φ = 0.4t3; t=3c.

	Ответы                           Код
           0,4 м/с2                                1          

           7,2 м/с2                                2

          11,7 м/с2                               3

          23,3 м/с2                               4           

       


	Ответы                           Код
       ω= 24 рад/с                           1

       ω= 15,8 рад/с                        2

       ω= 75.4 рад/с                        3

       ω= 131.2 рад/с                      4

       


216. [image: image239.jpg]


 Закон движения колеса  φ = 0,32π t3 

Определить угловую скорость вращения колеса в момент t = 5 с
	Ответы                           Код
       ε = 18 рад/с2                         1

       ε = 5,8 рад/с2                        2

       ε = 8,6 рад/с2                         3

       ω= 14,4 рад/с2                       4

       


217. Колесо вращается по закону φ = 0,32π t3 . Определить угловое ускорение колеса в момент t= 3 с
218. Скорость ротора менялась согласно графику и за 120 оборотов достигла ω = 50,2 рад/с. Определить время разгона до указанной скорости.
	Ответы                           Код
          4,8 c                                     1

           15 c                                     2

           30 c                                     3

           42 c                                     4
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219. При вращении колеса скорость и ускорение в точке А имеют указанные на чертеже направления. Определить вид вращения, если аt = const.
	Ответы                           Код
       Равномерное                          1
 Равноускоренной                  2
 Равнозамедленное                3
        Переменное                          4
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	Ответы                           Код
        20,8 м/с2                                1          

         547 м/с2                                2

          12,5 м/с2                               3

         4620 м/с2                               4           

       


220. Колесо вращается с частотой п = 250 об/мин. Определить полное ускорение точек на ободе колеса г = 0,8м.
Динамика

Тема 1.13 Движение материальной точки. Метод кинетостатики.

221.К двум материальным точкам т1 = 2 кг и т2  = 8 кг приложены одинаковые силы. Сравнить величины ускорений, с которыми будут двигаться эти точки.
	Ответы                           Код
        а1 =0,5а2                                1

        а1 =а2                                     2

        а1 =2а2                                   3

        а1 =4а2                                   4          

       


	Ответы                           Код
        F=16 Н                                  1

        F=20 Н                                  2

        F=40 Н                                  3

        F=80 Н                                  4

       


222. Свободная материальная точка, масса которой равна 8 кг, движется прямолинейно согласно уравнению s=2,5t2. Определить действующую на нее силу.
223. Точка М движется криволинейно и неравномерно. Выбрать формулу для расчета нормальной составляющей силы инерции.
	Ответы                           Код
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224. Определить силу натяжения троса барабанной лебедки, перемещающего вверх груз массой 100 кг с ускорением а = 4 м/с2
	Ответы                           Код
        F=400 Н                                  1

        F=981 Н                                  2

        F=1381 Н                                3

        F=1621 Н                                4
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225. Чему равна сила давления автомобиля на мост при скорости v = 20 м/с, когда он находится на середине моста, если вес автомобиля G = 35 кН, а радиус кривизны моста г= 800 м.
	Ответы                           Код
        F=27,25 кН                             1

        F=33,22 кН                             2

        F=35 кН                                  3

        F=36,75 кН                             4

       


226.На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка?
	Ответы                           Код
Равномерно прямолинейно           1

Равномерно криволинейно            2

Неравномерно прямолинейно       3

Неравномерно криволинейно       4
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227. Определить числовое значение ускорения материальной точки массой 5 кг под действием системы сил F1 = 10 кН; F2 = 2 кН; F3 = 8 кН.
	Ответы                           Код
       а = 4 м/с2                                1

       а = 3,6 м/с2                             2

       а = 2,9 м/с2                             3

       а = 6,3 м/с2                             4          
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228. Точка М движется равномерно по кривой радиуса г. Выбрать направление силы инерции.
	Ответы                           Код
           А                                         1

           Б                                         2

           В                                         3

           Г                                         4
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229. Определить силу давления человека на пол кабины лифта в случае, если лифт поднимается с ускорением а = 3 м/с2. Вес человека G= 700 Н, q = 9,81 м/с2
	Ответы                           Код
        F=506 Н                                  1

        F=679 Н                                  2

        F=700 Н                                  3

        F=914 Н                                  4

       


230. Мотоцикл движется по выпуклому мостику со скоростью v = 20 м/с. Масса мотоциклиста с мотоциклом = 200 кг, радиус мостика r= 100 м. Определить силу давления мотоцикла на мост при нахождении его посередине моста.
	Ответы                           Код
        F=2762 Н                                1

        F=800 Н                                  2

        F=1962 Н                                3

        F=1162 Н                                4
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231. [image: image249.jpg]


Свободная материальная точка, масса которой равна 16 кг, движется прямолинейно согласно уравнению
	Ответы                           Код
        F=157 Н                                1

        F=208,2 Н                             2

        F=25,6 Н                               3

        F=51,2 Н                               4
       


S= 1,6t2
 Определить действующую на нее силу.
	Ответы                           Код
       а = 73.7 м/с2                          1

       а = 2.9 м/с2                            2

       а = 0,9 м/с2                            3

       а = 9.4 м/с2                            4          

       


232. На материальную точку действует система сил. Определить числовое значение ускорений точки m = 5 кг
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233. Точка движется ускоренно по дуге радиуса r . Выбрать возможное направление сил инерции.
	Ответы                           Код
           А                                         1

           Б                                         2

           В                                         3

           Г                                         4

       


234. Тело массой 8 кг лежит на горизонтальной платформе, которая опускается вниз с ускорением 2 м/с2. Определить силу давления тела на платформу.
	Ответы                           Код
        F=156,9 Н                             1

        F=94,5 Н                               2

        F=78,5 Н                               3

        F=62,5 Н                               4
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	Ответы                           Код
        F=153,3 Н                             1

        F=428 Н                                2

        F=1128 Н                              3

        F=700 Н                                4
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235. Чему равна сила давления тела массой 70 кг на опору в верхней точке мертвой петли при равномерном движении самолета со скоростью 120 м/с? Радиус петли 1,2 км.
	Ответы                           Код
       а = 1,92 м/с2                          1

       а = 9,8 м/с2                            2

       а = 4,9 м/с2                            3

       а = 0,5 м/с2                            4          
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Какое ускорение получит свободная материальная точка под действием силы, равной 0,5 ее веса?
237. Материальная точка движется под действием системы сил:
	Ответы                           Код
       а = 1,92 м/с2                          1

       а = 9,8 м/с2                            2

       а = 4,9 м/с2                            3

       а = 0,5 м/с2                            4          
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F1 = 10 Н; F2 = 20 Н; F3 = 15 Н; т = 10 кг Определить величину ускорения точки.
238. Определить натяжение тягового каната скрепера А весом 30 Н, перемещающегося с ускорением 2 м/с2. Коэффициент трения между поверхностями f=0,25.
	Ответы                           Код
        F=16 Н                                  1

        F=20,5 Н                               2

        F=27,6 Н                               3

        F=22 Н                                  4
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	Ответы                           Код
           А                                         1

           Б                                         2

           В                                         3

           Г                                         4
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239. Точка движется равномерно по дуге радиуса г. Выбрать возможное направление силы инерции.
240. В шахту опускается лифт весом 4,5 кН. График изменения скорости лифта показан на рисунке. Определить силу натяжения каната, поддерживающего лифт (на участке 1).
	Ответы                           Код
        Fн=4,5 кН                               1

        Fн=3,6 кН                               2

        Fн=5,4 кН                               3

        Fн=13,5 кН                             4
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	Ответы                           Код
        F=92,5 Н                               1

        F=183 Н                                2

        F=421 Н                                3

        F=600 Н                                4

       


241[image: image259.jpg][ =3



. Через 5 секунд движения под действием постоянной силы материальная точка приобрела скорость 15 м/с. Сила тяжести 600 Н. Определить величину силы, действующей на точку.
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242. Материальная точка движется под действием системы сил. Определить величину ускорения точки F1 = 18 Н; F2 = 30 Н; F3 = 25 Н; m = 2 кг.
	Ответы                           Код
       а = 2,5 м/с2                            1

       а = 7,5 м/с2                            2

       а = 9 м/с2                               3

       а = 3,5 м/с2                            4          

       


243. Точка М движется неравномерно криволинейно. Выбрать формулу для расчета силы инерции.
	Ответы                           Код
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	Ответы                           Код
        Fн=4,1 кН                               1

        Fн=5,5 кН                               2

        Fн=4,8 кН                               3

        Fн=6,2 кН                              4
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244. График изменения скорости лифта при подъеме показан на рисунке. Определить силу натяжения каната, на котором подвешен лифт, если вес лифта 5,5 кН (участок 3).
	Ответы                           Код
        F=1,98 кН                             1

        F=2,7 кН                               2

        F=3,5 кН                               3

        F=4,9 кН                               4
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245. Тело массой 300 кг поднимается вверх по наклонной плоскости согласно уравнению S=2,5t2 . Коэффициент трения f= 0,2 Определить величину движущей силы.
Динамика. Трение. Работа и мощность

246. Определить работу силы тяжести при перемещении груза из положения А в положение В по наклонной плоскости AБB. Трением пренебречь 

	Ответы                           Код
        30 Дж                                    1

       -30 Дж                                    2

      100 Дж                                    3

      -130 Дж                                   4
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АБ=2м; БВ= 1 м; G= 100 Н
	Ответы                           Код
      -6,2 Дж                                    1

    -12,6 Дж                                    2

        25 Дж                                    3

     -18,4 Дж                                   4

       


247. Определить работу торможения за один оборот колеса, если коэффициент трения между тормозными колодками и колесом f= 0,1. Сила прижатия колодок Q= 100 Н.
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	Ответы                           Код
        1 кВт                                     1

       1,5 кВт                                   2

         2 кВт                                    3

        2,5 кВт                                   4
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248. Определить полезную мощность мотора лебедки при подъеме груза С= 1 кН на высоту 10 м за 5 с.
	Ответы                           Код
        6.2 кВт                                   1

     12,5 кВт                                    2

     24.9 кВт                                    3

      62.4 кВт                                   4

       


249. Точильный камень d=0,4м делает n=120об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается силой F= 10 Н. Какая мощность затрачивается на шлифование, если коэффициент трения колеса о деталь f=0,25?
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250. Вычислить КПД механизма лебедки при при подъеме груза С= 1 кН на высоту 

10 м за 5 с., если известна мощность электродвигателя лебедки Р= 2,5 кВт.
	Ответы                           Код
           0,5                                      1

          0,75                                     2

          0,8                                       3

           0,9                                      4
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251. Какую работу совершит сила F. если тело равномерно переместить на 10 м вверх по наклонной плоскости? Трением пренебречь, сила тяжести тела 1820 Н.
	Ответы                           Код
     0,788 кДж                                1

      1,58 кДж                                 2

     9,1 кДж                                    3

     18,1 кДж                                 4

       


	Ответы                           Код
     27 кДж                                     1

     54 кДж                                     2

     471 кДж                                   3

     942 кДж                                   4

       


252. Определить работу пары сил, приводящей в движение барабан лебедки, при повороте его на 360°. Момент пары сил 150 Н • м.
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253. Поезд весом 3000 кН идет со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивления движению составляет 0,005 веса поезда.
	Ответы                           Код
       108 кВт                                   1

        150 кВт                                  2

     301,5 кВт                                  3

       540 кВт                                   4

       


Определить полезную мощность тепловоза. Движение прямолинейное по горизонтальному пути.
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254. Токарный станок приводится в движение электро​двигателем. Диаметр обрабатываемой детали 200 мм, частота вращения п = 42 об/мин, сила резания F=2kH. Определить полезную мощность станка.

	Ответы                           Код
        0,87 кВт                                1

        1,74 кВт                                2

        7,4 кВт                                  3

      16,8 кВт                                  4

       


.
255. Лебедкой поднимается груз массой 162 кг со скоро​стью 0,5 м/с. Мощность двигателя лебедки 1 кВт. Определить общий КПД механизма .
	Ответы                           Код
           0,07                                   1

          0,205                                  2

          0,657                                  3

           0,795                                 4
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256. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить работу силы тяжести при планировании самолета   т = 1200 кг из точки А в точку В.
	Ответы                           Код
     117,7 МДж                              1

     -141,3 МДж                            2

      183 МДж                               3

      -118 МДж                              4
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257. Мощность токарного станка 2 кВт, частота вращения детали 180 об/мин. Определить работу силы резания за 3 оборота детали.

	Ответы                           Код
     0,03 кДж                                  1

         2 кДж                                    2

      18 кДж                                     3

     120 кДж                                    4

       


[image: image273.jpg]



258. Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Полезная мощность тепловоза 200 кВт, сила
сопротивления движению составляет 0,005 от веса состава.
	Ответы                           Код
       1111 кН                               1

       2000 кН                               2

        3101 кН                              3

       4000 кН                               4

       


Определить общий вес всего состава.
259. Натяжение ветвей ременной передачи St = 2S2 = 500 Н, диаметр шкива 80 см, частота вращения вала 190 об/мин. Определить мощность передачи.
	Ответы                           Код
      197,6 Вт                                1

      1988 Вт                                 2

       3943 Вт                                3

      7904 Вт                                 4
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260. Определить общий КПД механизма, если мощность на выходном валу двигателя Р—32 кВт при скорости 18 км/ч и общей силе сопротивления движению 5 кН.
	Ответы                           Код
           0,36                                   1

          0,78                                    2

          0,84                                    3

           1,28                                   4

       


	Ответы                           Код
     122,6 кДж                                  1

    -122,6 кДж                                  2

     -12,5 кДж                                   3

            0                                           4

       


261. Вагонетка массой 500 кг катится равномерно по рельсам и проходит расстояние 25 метров. Чему равна работа силы тяжести? Движение прямолинейное по горизонтальному пути. 

 262. Определить работу силы резания при обточке детали диаметром 200 мм.
	Ответы                           Код
       60 кДж                                  1

       377 кДж                                2

        90 кДж                                 3

       600 кДж                                4
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Деталь обрабатывается на токарном станке при Fрез. = 1 кН и n = 300 об/мин за 2 мин.
263. Определить силу сопротивления воды корпусу теплохода при движении со скоростью 18 км/ч. Мощность двигателя 450 кВт, КПД силовой установки 0,4.

	Ответы                           Код
       10 кН                                   1

       25 кН                                   2

        36 кН                                  3

        90 кН                                  4

       


264. Вычислить вращающий момент на валу электродви​гателя при заданной мощности 7 кВт и угловой скорости 150 рад/с.

	Ответы                           Код
          5 Нм                                    1

       46,7 Нм                                  2

          78 Нм                                  3

       1080 Нм                                 4
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 Определить потребную мощность мотора лебедки для подъема груза весом 1 кН со скоростью 6,5 м/с. КПД механизма лебедки 0,823.
	Ответы                           Код
        5,3 кВт                                  1

        6,5 кВт                                  2

        7,9 кВт                                  3

        9,7 кВт                                  4

       


266. Определить работу силы тяжести при подъеме груза массой 200 кг на расстояние 12 м по наклонной плоскости. Трением пренебречь.

	Ответы                           Код
       -1,7 кДж                                  1

      -16,5 кДж                                 2

          2,4 кДж                                3

       23,5 кДж                                 4
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267.  Выбрать подходящую формулу для расчета работы силы F, приложенной к ободу колеса, t — касательная в точке приложения, п – нормаль.
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268. Определить потребную мощность мотора лебедки при подъеме груза G = 2,6 кН с постоянной скоростью 1,5 м/с. КПД механизма лебедки 0,8.
	Ответы                           Код
        3.1 кВт                                  1

        3.9 кВт                                  2

        4,9 кВт                                  3

        5.2 кВт                                  4

       


269. Вычислить вращающий момент на выходном валу электродвигателя.
Мощность электродвигателя 2 кВт. частота вращения вала 750 об/мин.
	Ответы                           Код
        2,6 Нм                                   1

       25,5 Нм                                  2

        156 Нм                                  3

       1500 Нм                                 4

       


  260. Определить мощность на тяговом тросе при перемещении груза массой 10 кг по горизонтальной плоскости со скоростью 2 м/с. Коэффициент трения f= 0,22.
	Ответы                           Код
        4,4 Вт                                    1

        9,6 Вт                                    2

         20 Вт                                    3

        43,2 Вт                                  4
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Сопротивление материалов

Тема 2.1  Основные положения, метод сечений, напряжения

	Ответы                           Код
    Незначительные                      1

     Пластические                          2

     Упругие                                   3

      Остаточные                            4

       


261.Прямой брус нагружается внешней силой F. После снятия нагрузки его форма и размеры полностью восстанавливаются. Какие деформации имели место в данном случае?
262.Как называют способность конструкции сопротивляться упругим деформациям?
	Ответы                           Код
       Прочность                             1

       Жесткость                             2

       Устойчивость                       3

       Выносливость                      4

       


	Ответы                           Код
       Qx =ΣFkx                                1
       Qy =ΣFke                                2

        N =ΣFkx                                3

       Mk =ΣMz(Fk)                         4

       


263.По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? 

264.Пользуясь методом сечений определить величину поперечной силы в сечении /-/.
	Ответы                           Код
        2 кН                                      1

        4 кН                                      2

        6 кН                                      3

        7 кН                                      4
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	Ответы                           Код
                  τ                                  1

                  σ                                 2

                τ, σ                                3

                √σ2+τ2                           4
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265.Какие напряжения возникают в поперечном сече​нии /-/ бруса под действием крутящего момента Mk.
266.Прямой брус нагружен силой F. Какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния?
	Ответы                           Код
    Незначительную                      1

     Пластическую                          2

     Упругую                                   3

      Остаточную                            4
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267. В каком случае материал считается однородным?
	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                  4

       


А.Свойства материала не зависят от размеров
Б. Материал заполняет весь объем
В.Физико-механические свойства материала
одинаковы во всех направлениях
Г.Температура материала одинакова во всем объеме
268. Установить вил нагружения в сечении 1-1.
	Ответы                           Код
        Брус сжат                             1

        Брус растянут                      2

        Брус скручен                       3                

        Брус изогнут                       1
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	Ответы                           Код
     40 кНм                                      1

     45 кНм                                      2

   105 кНм                                      3

    165 кНм                                      4
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269. На брус действуют моменты пар сил в плоскости >0х. Определить величину внутреннего силового фактора в сечении /-/.
	Ответы                           Код
        N                                           1

        Qx                                          2

        Qy                                            3

        Mk                                           4

       


270. Какие внутренние силовые факторы вызывают возникновение нормальных напряжений в сечении бруса?
271.Как называется способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести ее из исходного состояния равновесия?
	Ответы                           Код
       Прочность                             1

       Жесткость                             2

       Устойчивость                       3

       Выносливость                      4

       


	Ответы                           Код
        OA                                        1

        BD                                        2

        СГ                                         3

        ОЕ                                         4

       


272.Представлена диаграмма растяжения материала. Назвать участок пластических деформаций.
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273. Какое из уравнений равновесия нужно использовать для определения внутренних силовых факторов в сечении /-/ методом сечения?
	Ответы                           Код
       Nz =ΣFkx                                1

       Qy =ΣFky                                2

       My =ΣMe(Fk)                         3

       Mz =ΣMz(Fk)                         4

       


	Ответы                           Код
        35 кН                                      1

        45 кН                                      2

        52 кН                                      3

        11 кН                                      4
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274.Определить величину внутреннего силового фактора при указанном нагружении бруса в сечении /-/.
	Ответы                           Код
                  τ                                  1

                  Р                                 2

                  σ                                3
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                √σ2+τ2                           4

       


275. Как обозначаются касательные механические напряжения?
276.Прямой брус нагружен силой F(рис.1), после снятия нагрузки форма бруса изменилась (рис.2).
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Какого типа деформацию получил брус?

	Ответы                           Код
     Упругую                                   1

     Пластическую                          2

     Остаточную                              3

 Незначительную                          4

       


277.Выбрать из приведенных ниже графиков график статической нагрузки.

	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                  4
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278. Какое из уравнений равновесия нужно использовать для определения внутренних силовых факторов в сечении /-/ методом сечения? Моменты действуют в плоскости уОх.       
	Ответы                           Код
       Nz =ΣFkx                                1

       Mz =ΣMz(Fk)                         2

        Qy =ΣFky                               3

       My =ΣMe(Fk)                         4
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	Ответы                           Код
        36 кН                                      1

        32 кН                                      2

        -8 кН                                      3

        18 кН                                      4

       


279.Определить величину внутреннего силового фактора при указанном нагружении бруса в сечении /-/.
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280. В каких единицах измеряется напряжение в системе единиц СИ?

	Ответы                           Код
      кг/см2                                      1

       Н·мм                                      2

       КН/мм2                                  3

        Па                                         4

       


	Ответы                           Код
       Прочность                             1

       Жесткость                             2

       Устойчивость                       3

       Износостойкость                  4

       


281.Как называется способности конструкции сопротивляться упругим деформациям? 

	Ответы                           Код
        OA                                        1

        АB                                        2

        ВС                                         3

        ОF                                         4
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282.Представлена диаграмма растяжения материала. Назвать участок упругих деформаций.
	Ответы                           Код
        Qx                                          1

        Qy                                            2

         N                                          3

        Mk                                           4

       


283.Какой внутренний силовой фактор возникает в поперечном сечении бруса при растяжении?            
   284. Пользуясь методом сечений определить величину поперечной силы в сечении 1-1.
	Ответы                           Код
        20 кН                                      1

        36 кН                                      2

        40 кН                                      3

        48 кН                                      4
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	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                  4

       


285. Какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют "нормальными"?
A.
Возникающие при нормальной работе
Б. Направленные перпендикулярно площадке
B.
Направленные параллельно площадке
Г. Лежащие в площади сечения
Тема 2.2  Растяжение и сжатие 1

	Ответы                           Код
 Предел прочности, σВ                    1

Предел текучести, σТ                      2

Допускаемое напряжение, [σ]        3  

Предел пропорциональности, σпц   4

       


286.  Как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке?

	Ответы                           Код
           25 МПа                             1

           20 МПа                             2

           50 МПа                             3

        62,5 МПа                             4

       


   287. Определить допускаемое напряжение, если: FПЦ = 1,6 кН; FT = 2 кН; Fmах = 5,0кН.

запас прочности s = 2
площадь поперечного сечения А = 40 мм2  

 288. Определить максимальное удлинение в момент разрыва, если:
начальная длина образца 200 мм. а длина в момент разрыва 240 мм.

	Ответы                           Код
           20%                                   1

           17%                                   2

          0,25%                                 3

           12%                                   4

       


    289. Выбрать основные характеристики прочности материала.

	Ответы                           Код
                σВ, σТ                            1

                σТ, σпц                           2

                σпц, σВ                           3

                δ, ψ                                4

       


 290. Проверить прочность материала, если:
максимальное напряжение в сечении σ = 240 Мпа; σпц = 380 МПа
σТ = 400Мпа; σВ =640Мпа; запас прочности s = 1,5
	Ответы                           Код
                σ< [σ]                            1                    

                σ= [σ]                            2                  

                 σ> [σ]                           3

     данных недостаточно             4
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291. В какой точке диаграммы растяжения на образце образуется шейка?
	Ответы                           Код
                  1                                 1

                  2                                 2

                  3                                 3

                  4                                  4

       


292. До какого из приведенных напряжений в материале выполняется зависимость.

	Ответы                           Код
               до σпц                            1

               до σу                              2

               до σТ                             3

               до σВ                             4

       


   293. Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии.

	Ответы                           Код
      σ=N/A= [σ]                            1
      σ=N/A< [σ]                            2

      σ=N/A≤ [σ]                            3

      σ=N/A> [σ]                            4

       


     294.Определить допускаемое напряжение для материала, если получены следующие данные: FПЦ = 60 кН; Fт = 62,5кН; Fmax=100kH
нормативный запас прочности 2,5, площадь поперечного сечения образца 200 мм2
	Ответы                           Код
           50 МПа                             1

         125 МПа                             2

         200 МПа                             3

         300 МПа                             4

       


295. Проверить прочность материала, если:
	Ответы                           Код
                σ = [σ]                            1                    

                σ> [σ]                            2                  

                 σ< [σ]                           3

     данных недостаточно             4

       


   максимальное напряжение в сечении σ = 400 МПа
σ пц = 420 МПа
σ т=500МПа
σ В =620 МПа
запас прочности s=1,5
	Ответы                           Код
        OМ                                        1

        OL                                         2

        OF                                         3

        ME                                         4
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296. Используя приведенную диаграмму растяжения указать остаточную деформацию образца для точки К.
	Ответы                           Код
 Предел прочности, σВ                    1

Предел текучести, σТ                      2

Предел упругости, σу                      3  

Предел пропорциональности, σпц   4

       


297. Как называется и обозначается наибольшее напряжение, до которого выполняется закон Гука?

298. Какое напряжение считают предельным для пластичного материала?

	Ответы                           Код
                σу                                  1

                σпц                                2

                 σВ                                3

                 σТ                                4

       


299. Первоначальная длина образца 400 мм, длина образца при разрушении 500 мм. Определить максимальное удлинение при разрыве.

	Ответы                           Код
        0,33                                        1

        100 мм                                   2

        33%                                        3

        25%                                         4

       


300. Проверить прочность материала, если:

	Ответы                           Код
                σ = [σ]                            1                    

                σ> [σ]                            2                  

                 σ< [σ]                           3

     данных недостаточно             4

       


 максимальное рабочее напряжение σ = 500 Мпа; σПЦ = 720 Мпа; σВ = 980Мпа, запас прочности s =2.
301. Выбрать на диаграмме растяжения участок текучести материала.
	Ответы                           Код
        01                                        1

        12                                         2

        23                                         3

        22                                         4
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	Ответы                           Код
                σпц                                1

                 σТ                                2

                σу                                 3

                σВ                                 4

       


302. Как обозначается характеристика, определяющая допускаемое напряжение для хрупких материалов? 

  303. Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии.

	Ответы                           Код
      σ=N/A= [σ]                            1

      σ=N/A≤ [σ]                            2

      σ=N/A≥ [σ]                            3

      σ=N/A< [σ]                            4

       


   304. Определить предел текучести материала, если: Fпц = 24кН; FT = 28 кН; FB = 40kH, площадь поперечного сечения образца А = 50 мм2.

	Ответы                           Код
          280 МПа                             1

         470 МПа                             2

         560 МПа                             3

         620 МПа                             4

       


   305. Проверить прочность материала, если: максимальное напряжение в сечении σ = 240 Мпа; σпц = 380 Мпа; σТ = 400 Мпа; σВ =640 Мпа, запас прочности s =2,5.
	Ответы                           Код
                σ = [σ]                            1                    

                σ> [σ]                            2                  

                 σ< [σ]                           3

     данных недостаточно             4

       


	Ответы                           Код
        точка 1                               1            

        точка 2                               2            

        точка 3                               3

        точка 4                               4

       


[image: image300.jpg]


306. Указать точку на диаграмме растяжения, до которой в материале возникают только упругие деформации.
307. При каком из перечисленных напряжений образец разрушается?

	Ответы                           Код
                 σу                                 1

                 σпц                                2

                 σВ                                 3

                 σТ                                 4

       


 308. Выбрать основные характеристики пластичности материала.

	Ответы                           Код
                σВ, σпц                           1

                δ, ψ                               2

                σпц, σВ                           3

                σВ , σТ                           4

       


 309. Определить допускаемое напряжение для материала, если:
	Ответы                           Код
          100 МПа                             1

          140 МПа                             2

          175 МПа                             3

          225 МПа                             4

       


σПЦ = 32ОМПа; σТ =350Мпа; σВ =620МПа запас прочности материала s = 2 

     310. Определить предел прочности материала, если: FПЦ = 4800 Н; FТ =5200 Н; Fmax = 8200Н, площадь поперечного сечения образца А = 40 мм2
	Ответы                           Код
          125 МПа                             1

          150 МПа                             2

          175 МПа                             3

          205 МПа                             4

       


Тема 2.2  Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность

[image: image301.jpg]


311.Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.
	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  В                                 2

                  С                                 3

Соответствующей эпюры нет    4

       


[image: image302.jpg]


312. Для бруса определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. 

	Ответы                           Код
         -16 кН                                  1

         -38 кН                                  2

          70 кН                                   3

         -54 кН                                  4
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 313. Определить нормальное напряжение ь сечении С-С бруса.

	Ответы                           Код
          -38 МПа                             1

          -22 МПа                             2

           16 МПа                             3

           21 МПа                             4

       


	Ответы                           Код
        18                                        1

        10                                         2

       4,2                                         3

        7,4                                        4

       


         314. Чему равен коэффициент запаса прочности в сечении С-С бруса, если механические характеристики материала:
σТ = 220 МПа: σВ = 400 М Па? 
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 315. Определить удлинение стержня АВ. Стальной стержень длиной 3 м нагружен силой 240 кН; форма поперечного сечения стержня - швеллер №10;
модуль упругости материала 2· 105 Мпа.
	Ответы                           Код
     3,5 мм                                     1

     3,3 мм                                     2

   12·10-4 мм                                 3

    12·10-3 мм                                 4

       


[image: image305.jpg]


316. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.
	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                 4
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317. Для бруса определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.

	Ответы                           Код
         306 кН                                  1

           70 кН                                  2

         100 кН                                  3

          -30 кН                                  4

       


[image: image307.jpg]


318. Определить нормальное напряжение в сечении С-С бруса.

	Ответы                           Код
          200 МПа                             1

          100 МПа                             2

           70 МПа                              3

          -60 МПа                              4

       


[image: image308.jpg]


319. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С-С, если известны механические характеристики материала: σ т=560 МПп; σВ = 870 МПа; а допускаемый коэффициент запаса прочности s =2 

	Ответы                           Код
                σ< [σ]                            1                    

                σ = [σ]                            2                  

                 σ> [σ]                            3

     данных недостаточно             4

       


320. Однородная жесткая плита весом G= 20 кН нагружена силой F= 10 кН. Длина стержня АВ = 4 м; материал -сталь Е =2-105 МПа; форма поперечного сечения -
двутавр №10. Определить удлинение стержня АВ.
	Ответы                           Код
     0,27 мм                                     1

       0,4 мм                                     2

       0,2 мм                                        3

      0,615 мм                                   4

       


[image: image309.jpg]Ne20

X

X




321. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.
	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                 4
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362. Для бруса определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.

	Ответы                           Код
         190 кН                                  1

           50 кН                                  2

           85 кН                                  3

           35 кН                                  4

       


[image: image312.jpg]


 363. Определить нормальное напряжение в сечении С-С бруса.

	Ответы                           Код
          70 МПа                             1

             0                                     2

          -85 МПа                            3

          -50 МПа                            4

       


364. Чему равен коэффициент запаса прочности в сечении С-С бруса, если механические характеристики материала:
	Ответы                           Код
        3,3                                        1

        6,6                                        2

           4                                         3

           8                                         4

       


[image: image313.jpg]


σ т =280 МПа; σ в = 560 МПа?

365. Стальной стержень длиной 4 м нагружен силой 360 кН, форма поперечного сечения стержня - швеллер №8, модуль упругости материала Е= 2 • 105 МПа. Определить удлинение стержня АВ.
	Ответы                           Код
     0,27 мм                                     1

   0,007 мм                                     2

       0,2 мм                                        3

          8 мм                                      4

       


	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                 4

       


[image: image314.jpg]


366. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.
[image: image315.jpg]


367. Для бруса определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении.
	Ответы                           Код
           20 кН                                  1

           90 кН                                  2

           50 кН                                  3

           70 кН                                  4

       


368. Определить нормальное напряжение в сечении С-С бруса.
	Ответы                           Код
          100 МПа                            1

            90 МПа                           2

            70 МПа                            3

            50 МПа                            4
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	Ответы                           Код
                σ< [σ]                            1                    

                σ = [σ]                            2                  

                 σ> [σ]                            3

     данных недостаточно             4

       


369. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С-С, если известны механические характеристики материала: σт = 280 МПа; σВ - 560 МПа; допускаемый коэффициент запаса прочности [s] = 4.

[image: image317.jpg]


370. Однородная жесткая плита весом G = 4 кН нагружена силой F= 2 кН. Длина стержня АВ = 6м, материал — сталь Е= 2 • 105 Мпа, форма поперечного сечения - швеллер №6,5 Определить удлинение стержня АВ.

	Ответы                           Код
     0,03 мм                                     1

     0,02 мм                                     2

     0,12 мм                                        3

     0,18 мм                                      4
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371.Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса.
	Ответы                           Код
                  А                                 1

                  Б                                 2

                  В                                 3

                  Г                                 4

       


	Ответы                           Код
           30 кН                                  1

           40 кН                                  2

           70 кН                                  3

          100 кН                                  4

       


[image: image319.jpg]


372. Для бруса  определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. 
373. Определить нормальное напряжение в сечении С-С бруса.

	Ответы                           Код
          100 МПа                            1

           140 МПа                           2

           280 МПа                           3

            60 МПа                            4
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	Ответы                           Код
                σ< [σ]                            1                    

                σ = [σ]                            2                  

                 σ> [σ]                            3

     данных недостаточно             4

       


374. Обеспечена ли прочность бруса в сечении С-С, если известны механические характеристики материала σт = 540 МПа; σВ= 800 Мпа, допускаемый коэффициент запаса прочности [s] = 1,5. 
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375. Однородная жесткая плита весом G = 10 кН нагружена силой F= 8кН. Длина стержня AB = 3 м, материал - сталь E= 2 ■ 105 Мпа, форма поперечного сечения - двутавр № 10. Определить удлинение стержня AB.
	Ответы                           Код
     0,023 мм                                     1

     0,084 мм                                     2

     0,125 мм                                        3

      0,84 мм                                      4

       


Тема 2.3   Практические расчеты на срез и смятие

[image: image322.jpg]


376. Листы соединены болтом, поставленным без зазора. Соединение нагружено растягивающей силой F= 50,4 кН. Рассчитать величину площади среза болта, если dС= 21 мм; l =45 мм; δ = 20 мм.
	Ответы                           Код
     629 мм2                                     1

     346 мм2                                     2

       66 мм2                                        3

     420 мм2                                      4

       


377. Выбрать формулу для расчета напряжения сдвига в поперечном сечении болта.

	Ответы                           Код
              σ = N/A                         1                    

               τ= Q/A                         2                  

               τ=Mz/WP                      3

               σ=Q/A                          4
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378. Рассчитать площадь смятия внутреннего листа соединения, нагруженного растягивающей силой F= 50,4 кН, если dС= 21 мм; l =45 мм; δ = 20 мм.

	Ответы                           Код
     346 мм2                                     1

     420 мм2                                     2

      525 мм2                                       3

     840 мм2                                      4

       


[image: image325.jpg]


379. Проверить прочность на смятие внутреннего листа соединения , если допускаемое напряжение смятия материала листа 120 МПа. Остальные данные для расчета — F= 50,4 кН,  dС= 21 мм; l =45 мм; δ = 20 мм.

	Ответы                           Код
               σсм< [σсм]                            1

               σсм> [σсм]                            2

               σсм= [σсм]                            3                      

         данных недостаточно             4

       


[image: image326.jpg]


380. Из расчета заклепок на срез определить допускаемую нагрузку на соединение; d= 16мм; δ1 = 18 мм; δ2 = 20 мм; [τср] = 100 МПа; [σсм] = 240 Мпа.
	Ответы                           Код
           20,1 кН                                  1

           40,2 кН                                  2

           28,8 кН                                  3

           61,1 кН                                  4

       


381.Стержни I и II соединены штифтом III и нагружены растягивающими силами. Рассчитать величину площади среза штифта.
	Ответы                           Код
    100,5 мм2                                   1

     402 мм2                                     2

      201 мм2                                       3

     512 мм2                                      4
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	Ответы                           Код
              σ = N/A                         1                    

               τ= Q/A                         2                  

               τ=Mz/WP                      3

              σ=Мх/Wx                       4

       


382. Выбрать формулу для расчета напряжения в поперечном сечении детали при сдвиге.
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383. Рассчитать величину площади смятия штифта, изображенного на рисунке.

	Ответы                           Код
         64 мм2                                   1

     128 мм2                                     2

      201 мм2                                       3

     317 мм2                                      4

       


[image: image329.jpg]


384. Из условия прочности на срез определить допускаемую нагрузку для штифта. Материал детали - сталь; допускаемое напряжение [τср] =80 Мпа.

	Ответы                           Код
            16 кН                                   1

          3,27 кН                                  2

             32 кН                                  3

               8 кН                                  4

       


385. Из расчета на смятие определить количество заклепок, необходимое для передачи внешней силы F= 120 кН, [τср] = 80 МПа
	Ответы                           Код
            2                                           1

            3                                           2

             4                                          3

             7                                          4
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 [σсм]= 240 Мпа, d = 20 мм
[image: image331.jpg]


386. I. Стержни 1 и II соединены штифтом III и нагружены растягивающими силами. Рассчитать величину площади среза штифта.
	Ответы                           Код
       800 мм2                                   1

       628 мм2                                   2

      960 мм2                                       3

    1256 мм2                                      4

       


	Ответы                           Код
              τ = Gγ                           1                    

               τ= Q/A                         2                  

               σ=N/A                         3

              τ=МZ/WP                       4

       


387. Выбрать формулу для расчета напряжения в поперечном сечении детали при сдвиге.
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388. Рассчитать величину площади смятия штифта, изображенного на рисунке.

	Ответы                           Код
       400 мм2                                   1

    251,2 мм2                                   2

      160 мм2                                       3

     800 мм2                                      4
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389. Из условия прочности на срез определить допускаемую нагрузку для штифта. Материал детали - сталь; допускаемое напряжение [τср] = 100 Мпа.

	Ответы                           Код
           800 кН                                  1

          94,8 кН                                  2

           62,8 кН                                 3

         110,5 кН                                  4

       


390. Из расчета на смятие определить количество заклепок, необходимое для передачи внешней силы; F =180кН, [τср] = 80 Мпа, [σсм] = 240 Мпа, d= 16 мм.
	Ответы                           Код
            3                                           1

            4                                           2

             5                                          3

             6                                          4
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391.Шпилька d= 16 мм удерживает стальной лист I
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 (δ= 10 мм, ширина листа s= 80 мм). Рассчитать вели​чину площади среза шпильки под действием силы F.
	Ответы                           Код
       402 мм2                                   1

       201 мм2                                   2

      160 мм2                                       3

      320 мм2                                     4
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392. Выбрать формулу для расчета шпильки на срез.

	Ответы                           Код
   σ = MX/WX ≤[σ]                      1                    

           τ= Q/A≤ [τ]                     2                  

      τ=МZ/WP ≤ [τ]                      3

        σC=F/A≤ [σC]                     4
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393. Рассчитать площадь смятия стального листа под действием растягивающей силы. Шпилька d= 16 мм удерживает стальной лист I. (δ= 10 мм, ширина листа s= 80 мм). 
	Ответы                           Код
       201 мм2                                   1

       160 мм2                                   2

      442 мм2                                       3

      320 мм2                                     4
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394. Проверить прочность стального листа I на смятие (d= 16 мм, δ= 10 мм, ширина листа s= 80 мм),если F = 62 кН [τср] = 100Мпа;[σсм] = 240Мпа.

	Ответы                           Код
            σ см  <[σсм]                      1                    

            σ см  >[σсм]                      2                  

            σ см  =[σсм]                      3

  Данных недостаточно            4

       


395. Из расчета на срез заклепочного соединения определить потребное количество заклепок; F= 363 кН, δ1 = 10мм, δ2 = 20мм, [τср]=100 Мпа, [σср]= 240 Мпа, d= 17 мм.
	Ответы                           Код
            4                                           1

            5                                           2

             6                                          3

             8                                          4
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	Ответы                           Код
       188 мм2                                   1

       376 мм2                                   2

       314 мм2                                      3

       942 мм2                                    4
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396. Болт нагружен растягивающей силой. Определить величину расчетной площади среза головки болта под действием силы F: Н =25мм; h = 10 мм; d= 12 мм; D=20мм.
[image: image341.jpg]K
J_IM
T

M

QENE
,[

% &

Im




397. Выбрать формулу для расчета головки болта на срез пол действием внешней силы F. 

	Ответы                           Код
               σ = N/A                       1                    

               τ= Q/A                        2                  

               τ=МZ/WP                     3

               σC=F/A                        4

       


398. Стальные листы соединены штифтом I.
Определить минимальную величину площади смятия листа при воздействии внешней силы F, если δ1= 20 мм; δ2 = 25 мм; d = 27 мм.
	Ответы                           Код
       540 мм2                                   1

       572 мм2                                   2

       675 мм2                                      3

      1695 мм2                                    4
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399. Из условия прочности листа на смятие определить допускаемую нагрузку, если [τср] = 100 МПа; [σсм] = 240 Мпа.

	Ответы                           Код
          129,6 кН                               1

               54 кН                               2

            57,2 кН                               3

             162 кН                               4

       


400.Из расчета на срез заклепочного соединения определить необходимое количество заклепок: F= 50 кН, [τср] = 100 МПа; [σсм] = 240 МПа; d= 13 мм; δ1 =21 мм; δ2 = 40 мм.
	Ответы                           Код
            2                                           1

            3                                           2

            4                                           3

             5                                          4
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Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений
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401. I. В каком случае значение JX минимально?

	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

             Г                                          4
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402. Рассчитать момент инерции сечения относительно оси у.
	Ответы                           Код
       428·104 мм4                             1

       572·104 мм4                             2

       214·104 мм4                             3

       286·104 мм4                             4

       


	Ответы                           Код
              3 см4                                1

              6 см4                                2

             12 см4                               3

             18 см4                               4
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403. Определить полярный момент инерции кольца, если осевой момент инерции равен JХ = 6 см4.
404. Определить координату хс центра тяжести равнополочного уголка.
	Ответы                           Код
          260 мм                                1

          198 мм                                2

         158,2 мм                              3

         210,2 мм                              4
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	Ответы                           Код
            350 см4                                1

          879,2 см4                               2

          438,2 см4                               3

         1317,2 см4                              4
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405. Рассчитать осевой момент инерции двутавра относительно оси, проходящей через основание.
406. В каком случае значение JУ максимально?

	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

             Г                                          4

       



	Ответы                           Код
   πd4/32 –bh3/12                            1
   πd4/64 –bh3/12                            2

   πd4/64 +bh3/12                            3

   πd4/64 –bh2/6                              4

       


407. Выбрать формулу для расчета главного центрального момента инерции сечения относительно оси х.
	Ответы                           Код
              7 см4                                1

             36 см4                               2

             14 см4                               3

             28 см4                               4

       


408. Определить полярный момент инерции сечения, если осевой момент инерции JХ = 14 см4.

409. Определить координату уC центра тяжести швеллера.
	Ответы                           Код
          54 мм                                1

      114,4 мм                               2

         68,4 мм                              3

           94 мм                               4

       



	Ответы                           Код
         113 см4                                1

       1419 см4                                2

     1620,3 см4                               3

       213,3 см4                               4

       


410. Рассчитать осевой момент инерции швеллера относительно оси, проходящей через основание.
	Ответы                           Код
   Bh3/12 – πd4/64                           1

   BH3/12 – πd4/64                          2

   πd4/64 -BH3/12                            3

   hB3/12 – πd4/64                           4

       


411. Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения относительно его главной центральной оси у.
412.Рассчитать осевой момент относительно оси х.
	Ответы                           Код
     3400·103 мм4                             1

       900·103 мм4                             2

     2500·103 мм4                             3

     1600·103 мм4                             4

       



	Ответы                           Код
         11,6 см4                                1

            31 см4                                2

          15,5 см4                               3

          45,5 см4                               4

       


413. Определить полярный момент инерции сечения, если осевой момент инерции 1у= 15,5 см4.
414.Определить координату у двутавра.
	Ответы                           Код
          150 мм                                1

           110 мм                               2

            180 мм                              3

           135 мм                               4

       



	Ответы                           Код
         5,53 см4                                1

       10,73 см4                                2

          16,2 см4                               3

         23,34 см4                              4

       


415. Рассчитать осевой момент инерции равнополочного уголка 40 х 40 х 5 относительно оси Х1.

	Ответы                           Код
          в 6 раз                                1

        в 81 раз                                2

        в 3 раза                                3

          в 9 раз                                4

       


416. Диаметр сплошного вала увеличен в 3 раза. Во сколько раз увеличились главные центральные моменты инерции?
417. Выбрать вариант, для которого главный центральный момент инерции сечения относительно оси х можно рассчитать по формуле: 

                                            Ответы                           Код

	Ответы                           Код
         496 см4                                1

         348 см4                                2

          248 см4                               3

          124 см4                               4

       


418. Рассчитать главный центральный момент инерции сечения 1Х, если полярный момент инерции равен 248 см4.
419. Определить координату УС центра тяжести швеллера.
	Ответы                           Код
          78 мм                                1

          92 мм                               2

       135,4 мм                              3

        104,6 мм                             4

       



420. Рассчитать осевой момент инерции двутавра относительно оси Х1.
	Ответы                           Код
         785 см4                                1

        1170 см4                               2

          249 см4                               3

         1840 см4                              4

       



	Ответы                           Код
 Уменьшится в 4 раза                1

 Увеличится в 4 раза                 2

Уменьшится в 64 раза               3

Уменьшится в 256 раз               4

       


421. Диаметр сплошного вала уменьшен в 4 раза. Во сколько раз изменится полярный момент инерции вала?

	Ответы                           Код
   Н4/12+bh3/12                              1

Н4/12+a2A- bh3/12                         2

   Н4/12- hb3/12                              3

   Н4/12- bh3/12                              4

       


422.Выбрать формулу для расчета главного центрального момента инерции сечения относительно оси х..
423. Определить величину полярного  момента инерции сечения, если главные центральные моменты инерции соответственно равны:

	Ответы                           Код
          7 см4                                1

        3,5 см4                               2

       10,5 см4                              3

       24,5 см4                              4

       


Jх =7 см4; Jу= 3,5см4
424. Определить координату УС центра тяжести швеллера.
	Ответы                           Код
          42 мм                                1

        58,7 мм                               2

        83,3 мм                               3

       141,3 мм                              4

       



425. Рассчитать осевой момент инерции швеллера относительно оси х.
	Ответы                           Код
        491 см4                                1

      537,6 см4                               2

         583 см4                               3

       1028 см4                               4

       


Тема 2.5. Кручение 1

426. Как выглядит образец после испытаний на кручение?

	Ответы                           Код
 Искривлен и разрушен                 1

 Растянут  и разрушен                   2

 Перерезан перпендикулярно оси 3

 Разрушен под углом 450               4

       



427. Какое из напряженных состояний называют «чистым сдвигом»?

	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

             Г                                          4

       



	Ответы                           Код
 Угол закручивания                       1

 Смещение                                      2

 Сжатие                                           3

 Угол сдвига                                   4

       


428. Как называется указанная величина в законе Гука.

429. Выбрать формулу для определения напряжения в указанной точке поперечного сечения.
	Ответы                           Код
            τ=M/Wp                              1

            τ=Mρ/Jp                              2

            τ=Gγ                                   3

             τ=Q/A                                4

       



	Ответы                           Код
          8 МПа                                  1

         16 МПа                                 2

         24 МПа                                 3

         32 МПа                                 4

       


430. Определить максимальное напряжение в сечении бруса. Диаметр бруса 50 мм, крутящий момент в сечении 200 Н • м.

431. Назвать деформацию при кручении.

	Ответы                           Код
 Смещение                                      1

 Угол сдвига                                   2

 Угол закручивания                       3

 Сжатие                                           4

       


432. Как изменится диаметр круглого бруса после испытаний на кручение?

	Ответы                           Код
 Увеличится                                    1

 Уменьшится                                  2

 Искривится                                    3

 Не изменится                                4

       


433. Выбрать верную запись закона Гука при сдвиге.

	Ответы                           Код
            τ=Mρ/Jp                              1

            τ=Gγ                                   2

             τ=Q/A                                3

            τ=M/Wp                              4

       


	Ответы                           Код
 Увеличится в 3 раза                     1

 Уменьшится в 3 раза                   2

 Увеличится в 9 раз                       3

 Не изменится                                4

       


434. Как изменится напряжение на поверхности круглого бруса, если крутящий момент увеличится в 3 раза?

435. Образец диаметром 25 мм разрушился при испытании на кручение при крутящем моменте 175 Н · м. Определить максимальное напряжение  в сечении образца.
	Ответы                           Код
         36 МПа                                  1

         56 МПа                                 2

         76 МПа                                 3

         82 МПа                                 4

       


436. Что происходите поперечным сечением бруса при кручении?
	Ответы                           Код
Расширяется                                  1

Сужается                                       2

Искривляется                                3

 Не изменяется                                4

       



437. Какие деформации возникают в каждом элементе бруса при кручении?
	Ответы                           Код
Растяжение                                    1

Сжатие                                           2

Сдвиг                                              3

Изгиб                                              4
       


438. Назвать пропущенную величину в законе Гука при сдвиге.
	Ответы                           Код
   Модуль упругости                      1

    Модуль сдвига                           2

Коэфф. поперечной деформации  3

    Момент сопротивления            4

       


            τ={G }γ

439. Выбрать формулу для расчета напряжения в точке А при кручении.

	Ответы                           Код
            τ=Q/A                                1

            τ=M/Wp                              2

            τ=Gγ                                   3

            τ=Mρ/Jp                              4

       


 

440. Определить максимальное напряжение в сечении бруса.

 Диаметр бруса 35 мм, крутящий момент в сечении 221 Н-м.
	Ответы                           Код
       8,67 МПа                                 1

     13,05 МПа                                 2

       26,1 МПа                                 3

      34,67 МПа                                4

       



441.Выбрать напряженное состояние, называемое «чистым сдвигом».
	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

             Г                                          4

       


         
442.Указать единицы измерения величины, выделенной в представленной формуле
	Ответы                           Код
       Н·м                                           1

        мм3                                          2

        рад                                           3

        МПа                                         4

       


            τ={G }γ

443.Напряжение в точке А поперечного сечения круглого бруса равно 18 МПа, чему равно напряжение в точке Б?
	Ответы                           Код
       4,5 МПа                                   1

          9 МПа                                   2

        18 МПа                                   3

         27 МПа                                  4

       



444. Что происходит с поперечным сечением бруса при кручении?
	Ответы                           Код
Расширяется                                  1

Сужается                                       2

Искривляется                                3

Поворачивается                            4

       



445. При испытании на кручение круглый брус разрушается при моменте 112 Н • м. Диаметр бруса 20 мм. Определить разрушающее напряжение.
	Ответы                           Код
      36,2 МПа                                   1

         28 МПа                                   2

         70 МПа                                   3

         82 МПа                                   4

       


446.Какой буквой принято обозначать деформацию при кручении?

	Ответы                           Код
            γ                                           1

            Δl                                         2

            σ                                          3

            φ                                          4

       



	Ответы                           Код
            Е                                          1

            G                                          2

            μ                                          3

            Wp                                        4

       


447. Выбрать пропущенную величину в формуле, определяющей напряжение при кручении.


	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

             Г                                          4

       


448. Как распределяется напряжение в поперечном сечении бруса при кручении?


	Ответы                           Код
Уменьшится в 2 раза                   1

Уменьшится в 8 раз                    2

 Увеличится в 2 раза                   3

Увеличится в 8 раз                      4

       


449. Как изменится максимальное напряжение в сечении при кручении, если диаметр бруса уменьшится в 2 раза?

	Ответы                           Код
      36,25 МПа                                1

       24,5 МПа                                 2

        19,5 МПа                                3

      15,55 МПа                                4

       


450. Образец диаметром 32 мм разрушился при крутящем моменте 128 Н·м. Определить разрушающее напряжение.
Тема 2.5. Кручение 2

451. Какой из участков вала постоянного сечения наиболее опасен по прочности?
	Ответы                           Код
         1 участок                             1

         2 участок                             2

         3 участок                             3

         4 участок                             4

       



	Ответы                           Код
      m1; m2; m0; m3                          1
      m2; m1; m0; m3                          2

      m1; m2; m3; m0                          3

      m3; m2; m0; m3                          4

       


452. В каком порядке следует расположить шкивы, чтобы получил, минимальную нагрузку на вал?

453. Выбрать формулу для расчета угла закручивания вала.

	Ответы                           Код
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454. Определить потребный диаметр бруса из расчета на прочность, если; передаваемая мощность 15 кВт, скорость вращения 50 рад/с, допускаемое напряжение 25 Мпа.

	Ответы                           Код
         31 мм                                   1

         44 мм                                   2

         54 мм                                   3

         39 мм                                   4

       


455. От каких факторов зависит выделенная величина?
	Ответы                           Код
       от материала                        1

        от нагрузки                         2

        от длины вала                     3

        от диаметра                         4

       



456. Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую заданной схеме вала.

	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

 Верный ответ не приведен           4

       


457. В каком порядке рационально расположить шкивы, чтобы получить минимальную нагрузку на вал?

	Ответы                           Код
      m1; m2; m3; m0                          1

      m1; m3; m0; m2                          2

      m2; m3; m0; m1                          3

      m3; m0; m1; m2                          4

       


458. От каких факторов зависит выделенная в формуле величина?

	Ответы                           Код
       от материала                        1

        от нагрузки                         2

        от длины вала                     3

        от диаметра                         4

       



459. Проверить прочность бруса, если максимальный крутящий момент 80 Н • м; диаметр бруса 25 мм; допускаемое напряжение 40 Мпа.
	Ответы                           Код
            τmax >[τ]                               1
            τmax =[τ]                               2

            τmax <[τ]                               3

       Данных недостаточно            4

       


460. Как изменится угол закручивания вала, если крутящий момент уменьшится в 8 раз, а диаметр вала уменьшится в 2 раза?

	Ответы                           Код
Увеличится в 2 раза                    1

Уменьшится в 4 раза                   2

Увеличится в 8 раз                      3

Уменьшится в 16 раз                  4

       


461. 

461. Какому нагружению вала соответствует данная эпюра?



                                                                                                                                  1

                                                                                                                                           2                                                                                                                                   1

                                                                                                                                     3

                                                                                                                                     4

462. По эпюре  определить максимальную нагрузку на вал.

	Ответы                           Код
           138 Нм                               1                     

             78 Нм                               2               

             60 Нм                               3           

             48 Нм                               4

       



463. Выбрать верную запись условия жесткости при кручении.

	Ответы                           Код
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464.Определить диаметр вала по условию прочности, если вал передает мощность 6,8кВт, при скорости вращения 16 рад/с, а допускаемое напряжение 30 Мпа.

	Ответы                           Код
           4,2 мм                               1                     

            36 мм                               2               

            42 мм                               3           

            5,2 мм                               4

       


465.Как изменится максимальное напряжение при кручении, если крутящий момент увеличится в 4 раза, а диаметр вала увеличится вдвое?

	Ответы                           Код
Уменьшится в 2 раза                   1

Увеличится в 2 раза                    2

Уменьшится в 4 раза                   3

Увеличится в 8 раз                      4

       


466.Чему равен максимальный крутящий момент на валу?
	Ответы                           Код
  МК= 300 Нм                               1 

  МК=1000 Нм                              2

  МК= 500 Нм                               3

  МК= 400 Нм                               4                                                                                   

       



	Ответы                           Код
      m1; m2; m0; m3;m4                    1

      m1; m2; m3; m0; m4                   2

      m1; m2; m0; m4; m3                   3

      m2; m3; m4; m0; m1                    4

       


467. В каком порядке рациональнее расположить шкивы на валу, чтобы получить минимальную нагрузку на вал?

468. Указать единицы измерения величины, выделенной в формуле.

	Ответы                           Код
        МПа                                         1

        мм2                                          2

        мм3                                          3

        мм4                                          4

       



469. Проверить прочность бруса, если максимальный крутящий момент 500 Н· м, диаметр бруса 20 мм, допускаемое напряжение 25 Мпа.

	Ответы                           Код
            τmax = [τ]                               1

            τmax < [τ]                               2

            τmax > [τ]                               3

       Данных недостаточно             4

       


	Ответы                           Код
Увеличится в 256 раз                   1

Увеличится в 128 раз                   2

Уменьшится в 512 раз                  3

Уменьшится в 256 раз                  4

       


470. Как изменится угол закручивания, если крутящий момент уменьшится в 2 раза, а диаметр увеличится в 4 раза?
471. Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую заданной схеме 

	Ответы                           Код
            А                                           1

            Б                                           2

            В                                           3

 Верный ответ не приведен           4

       


вала.

	Ответы                           Код
      m1; m2; m0; m3                          1

      m1; m2; m3; m0                          2

      m2; m1; m0; m3                          3

      m3; m2; m0; m1                          4

       


472. В каком порядке рациональнее расположить шкивы, чтобы получить минимальную нагрузку на вал?


473. Указать единицы измерения величины, выделенной в формуле.
	Ответы                           Код
        МПа                                         1

        мм2                                          2

        мм3                                          3

        Нм                                           4

       



474. Определить потребный диаметр бруса, если максимальный крутящий момент 500 Нм, а допускаемое напряжение материала [τК]= 50 Мпа.

	Ответы                           Код
           37 мм                                1                     

            42 мм                               2               

           3,7 мм                               3           

            70 мм                               4

       


	Ответы                           Код
Увеличится в 4 раза                     1

Увеличится в 256 раз                   2

Уменьшится в 256 раз                  3

Уменьшится в 64 раза                  4

       


475.Как изменится угол закручивания вала, если крутящий момент и диаметр увеличатся в 4 раза.

Тема 2.6  Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов (сосредоточенная нагрузка)
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476. Выбрать участок чистого изгиба.

	Ответы                           Код
         1 участок                               1

         2 участок                               2

         3 участок                               3

         4 участок                               4

       


477. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.
	Ответы                           Код
   F1z3 – m+F2(z3 - 3)                      1

-F1z3 +m - F2(z3 - 6)                       2

   -F1z3 + m1+F2z3                           3                        

 F1z3 – m1 + F2(z3 - 6)                    4   

       



478.Определить величину изгибающего момента и точке Г , если F1= 22 кН;

	Ответы                           Код
          138 КНм                               1                     

          102 КНм                               2               

          198 КНм                               3           

           182 КНм                               4

       


 F2 = 18 кН; F3 = 36 кН; m = 36 кН м
479.Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для изображенной балки.
	Ответы                           Код
            Б                                          1

            В                                          2

            Д                                          3

            Е                                          4

       



480. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для изображенной балки.
	Ответы                           Код
            А                                           1

            Г                                           2

            Д                                           3

             Е                                          4

       



481. Определить величину поперечной силы и сечении /-/.

	Ответы                           Код
            ↓39 Кн                               1

            ↓15 Кн                               2

            ↓27 Кн                               3

            ↑42 Кн                               4

       



482. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.

	Ответы                           Код
   F1z3 – F2 (z3 - 2) – F3(z3 - 4)         1

 -F1z3 + F2(z3 - 2) + F3 (z3 - 4)         2

-F1z3 +F2 (z3 - 2) + F3 (z3 - 4) - m1   3                        

-F1z3+ F2(z3 - 2) + F3 (z3 - 4)           4   

       


	Ответы                           Код
           59 КНм                               1                     

           39 КНм                               2               

          179 КНм                              3           

            76 КНм                              4

       


483. Определить величину изгибающего момента в точке Г, если F1 = 10 кН; F2 = 15 кН; F3 = 18 кН; m1 = 20 кН·м; m2 = 30 кН•м.

484. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы.

	Ответы                           Код
            А                                          1

            Б                                           2

            Г                                           3

            Д                                           4

       


485. Из представленных  эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
	Ответы                           Код
            А                                          1

            Б                                           2

            В                                           3

            Е                                           4

       


486. Определить величину поперечной силы в сечении 2-2.
	Ответы                           Код
            ↓39 Кн                               1

            ↓15 Кн                               2

            ↑37 Кн                               3

              ↓7 Кн                               4

       



487. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3.
	Ответы                           Код
  m1+ F1z3 – F2 (z3 - 4) + m2               1

  m1+ F1z3 – F2 (z3 - 4) + m2+F3         2

m1+ F1z3 – F2 (z3 - 4) + m2+F3(z3-7)  3                        

  m1+ F1z3 – F2 (z3 - 2) + m2               4   

       



	Ответы                           Код
          140 КНм                               1                     

          190 КНм                               2               

          170 КНм                               3           

          150 КНм                               4

       


488. Определить величину изгибающего момента в точке Г, если m1 = 100 кН·м; m2 = 50 кН·м; F1 = 10 кН; F2 = 18 кН; F3 = 20 кН

499. . Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки.

	Ответы                           Код
            Д                                          1

            А                                           2

            В                                           3

            Е                                           4

       


500. Из представленных эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
	Ответы                           Код
            Б                                           1

            В                                           2

            Г                                           3

            Д                                           4

       


501. Определить участок поперечного изгиба.
	Ответы                           Код
         1 участок                               1

         2 участок                               2

         3 участок                               3

         4 участок                               4

       



502. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 2-2.

	Ответы                           Код
    m1+ F1z2 – F2 (z2 - 2)                  1

  -m1- F1z2 – F2z2  - m2                     2

  -m1+ F1z2 – F2 (z2 - 2)                   3                        

  -m1+ F1z2 – F2 (z2 - 2) –F3            4   

       



503. Определить величину изгибающего момента в точке Г справа, если F1 = 15 кН;

 F2 = 22 кН; F3 = 37 кН ; m1 = 25 кН • м; m2 = 45 кН • м.
	Ответы                           Код
          359 КНм                               1                     

          179 КНм                               2               

          129 КНм                               3           

          134 КНм                               4

       



504. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки.
	Ответы                           Код
            В                                          1

            Г                                           2

            Д                                           3

            Е                                           4

       



505. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
	Ответы                           Код
            А                                          1

            В                                           2

            Д                                           3

            Е                                           4

       



Тема 2.6  Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов (распределенная нагрузка)

506. Определить реакцию в опоре В.
	Ответы                           Код
          3,6 КН                               1                     

          8,4 КН                               2               

             6 КН                               3           

           12 КН                               4

       



507. Определить поперечную силу н точке с координатой 2 м.
	Ответы                           Код
            - 4 КН                               1                     

         - 1,2 КН                               2               

             11 КН                               3           

        - 13,8 КН                               4

       



508. Определить изгибающий момент в точке С.
	Ответы                           Код
          42 КНм                               1                     

          67 КНм                               2               

          55 КНм                               3           

          76 КНм                               4

       



509. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки.
	Ответы                           Код
            1                                           1

            2                                           2

            3                                           3

            5                                           4

       



510. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки.
	Ответы                           Код
            1                                           1

            2                                           2

            4                                           3

            6                                           4

       



Fгл.





Мгл.





b-прогиб под нагрузкой


bk -прогиб поcле снятия нагрузки
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