ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Практическая работа  Сечение.

Задание:
1. Перечертить чертеж детали на формат А4.
2. Выполнить необходимое количество сечений (А ,Б, В)
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