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Графическая работа «СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ  СОЕДИНЕНИЯ»

ЗАДАНИЕ :

1. Пользуясь приведенными условными соотношениями, выполнить расчет размеров болтового соединения.
2. Вычертить болтовое соединение (упрощенное).
3. Оформить чертёж, как сборочный.
4. Составить спецификацию к сборочному чертежу.
Работа выполняется на одном  формате А3 или двух форматах А4, масштаб 1:1.
Вариант   выбираем по списку группы в журнале.

Теоретическая часть
Соединение болтом

[image: ][image: ]
	d1= 0,85d   
	D = 2d,      

	 H = 0,8 d   
	h = 0,7d  

	DШ = 2,2 d   
	S = 0,15 d

	А = 1,1 d
	L0 = 2d + 2 p

	R = 1,5 d
	R 1= d

	R 2= 0,1 d
	K = (3…4) p






 


На сборочных чертежах допускается применять в зависимости от назначения и масштаба чертежа как полное, так и упрощенное и условное изображения крепежных деталей в соединениях.
Для крепежных деталей, у которых на чертеже диаметры стержней равны    2 мм и менее, применяют условное изображение.
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l=h1+h2+s+m+u = … (округлить до стандартного значения)
u3P, где P – шаг резьбы.
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СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
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Образец выполненного задания 
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